ユーザーズガイド

検索

ホームコピーコピーの基本設定

# コピーの基本設定

- コピーの色を選ぶ（カラー）
- コピー濃度を調整する（濃度）
- 原稿の内容に適した画質を選ぶ（原稿画質）
- 給紙トレイを指定する（用紙）
- 原稿画像を拡大／縮小する（倍率）

## コピーの色を選ぶ（[カラー]）

コピーの色を選びます。

設定 | 説明
--- | ---
[オートカラー] | 読込んだ原稿の色に合わせたカラー設定でコピーします。
[フルカラー] | 読込んだ原稿の色に関わらずフルカラーでコピーします。
[ブラック] | 読込んだ原稿の色に関わらずモノクロでコピーします。
[ブラック+レッド(文字優先)] | 文字が多い原稿を、黒と赤の2色でコピーします。読込んだ原稿の中で、カラーと判断された領域が赤でコピーされます。
[ブラック+レッド(写真優先)] | 写真が多い原稿を、黒と赤の2色でコピーします。読込んだ原稿の中で、カラーと判断された領域が赤でコピーされます。

## コピー濃度を調整する（[濃度]）

コピー画像の濃淡を調整します。

## 原稿の内容に適した画質を選ぶ（[原稿画質]）

原稿の記載内容に適した設定を選び、最適な画質でコピーします。

設定 | 説明
--- | ---
[文字] | 文字が多い原稿を、最適な画質でコピーします。 文字のエッジをシャープに再現して、読みやすい画像にします。
[文字/写真-印刷写真] | 文字と写真とで構成された原稿を、最適な画質でコピーします。 文字のエッジはシャープに再現して、写真は滑らかに再現します。 パンフレットやカタログなど、印刷された原稿を読込むときに選びます。
[文字/写真-印画紙写真] | 文字と写真とで構成された原稿を、最適な画質でコピーします。 文字のエッジはシャープに再現して、写真は滑らかに再現します。 写真の部分が、印画紙に印刷された原稿を読込むときに選びます。
[写真-印刷写真] | 写真だけで構成された原稿を、最適な画質でコピーします。 パンフレットやカタログなど、印刷された原稿を読込むときに選びます。
[写真-印画紙写真] | 写真だけで構成された原稿を、最適な画質でコピーします。 印画紙に印刷された原稿を読込むときに選びます。
[薄文字原稿] | 文字が多い原稿で、細い文字や、濃度が薄い文字の場合に、最適な画質でコピーします。 文字の濃度を濃く再現して、読みやすい文字にします。
[地図] | 地図などの下地色のついた原稿や鉛筆や色細線で描かれた原稿を、最適な画質でコピーします。 シャープなコピー画像が得られます。
[コピー原稿] | コピーやプリンターで出力した、濃度が均一な原稿を、最適な画質でコピーします。

## 給紙トレイを指定する（[用紙]）

[自動]を選ぶと、原稿と同じサイズの用紙がセットされているトレイが自動的に選択されます。

原稿と異なるサイズの用紙にコピーしたい場合や、手差しトレイの用紙にコピーしたい場合などは、手動でトレイを指定します。

#####

- 必要に応じて、トレイの用紙設定を変更できます。詳しくは、こちらをごらんください。

## 原稿画像を拡大／縮小する（[倍率]）

原稿画像を任意の倍率で拡大または縮小してコピーします。

設定 | 説明
--- | ---
手動入力 | 倍率を手動で指定します。
[自動] | 原稿画像を用紙サイズに合わせて、自動的に最適な倍率でコピーします。倍率を指定する必要がなく便利です。
[等倍] | 原稿の画像を原寸（等倍）でコピーします。
固定倍率 | 定形サイズの原稿から定形サイズの用紙にコピーするときに、あらかじめ固定された倍率を選びます。 給紙トレイは、選んだ倍率に応じて自動で切換わります。
[フリー設定] | 縦横で異なる倍率を手動で指定します。