ユーザーズガイド

検索

ホーム拡張機能おもなメッセージと処理のしかた

# おもなメッセージと処理のしかた

メッセージ | 原因 | 処理のしかた
--- | --- | ---
[印刷エラー] | LK-114_ManagerPortで設定した送信先への通信確認ができませんでした。 | 送信先の設定を確認してください。ジョブを削除する場合は、Windowsのプリントスプーラーから削除してください。
データ送信中に送信エラーが発生しました。 | 送信先の設定を確認してください。ジョブを削除する場合は、Windowsのプリントスプーラーから削除してください。
[クライアント機でトラブルが検出されました。主電源をOFF/ONして解除してください。解除できない場合は、管理者に連絡してください。] | クライアント機で致命的なエラーが発生しました。 | ユーザー：クライアント機を再起動してください。 管理者：本体の画面でクライアント機能の設定を確認してください。
[プリンタ受信ポートが使用不可の状態です。管理者に連絡してください。] | 本体のポートが使用できません。 | 管理者：LK-114-ManegerPortでポートの設定を確認してください。
[プリントストレージ機でトラブルが検出されました。プリントストレージ機の主電源をOFF/ONして解除してください。解除できない場合は、管理者に連絡してください。] | ストレージ機で致命的なエラーが発生しました。 | ユーザー：ストレージ機を再起動してください。 管理者：本体の画面でストレージ機能の設定を確認してください。
[プリントストレージ機能が無効となっています。] | ストレージ機の設定が無効になっています。 | 管理者：本体の画面でストレージ機能の設定を有効にしてください。
[通信タイムアウトが発生しています。] | 処理動作がタイムアウトしました。 | 管理者：本体の画面でストレージ機能の設定のタイムアウトの設定値を変更してください。
[ユビキタスグループ設定不一致です。管理者に連絡してください。] | ストレージ機に登録されているユビキタスグループ設定に、クライアント機が登録されていません。 | 管理者：本体の画面でストレージ機と同じユビキタスグループに本体を登録してください。
[操作中です。しばらく待ってから再度操作してください。] | 本体が処理動作中のため、操作できません。 | ユーザー：再度、操作をやり直してください。
[プリントストレージ機が起動中です。しばらく待ってから再度操作してください。] | ストレージ機が起動中のため、操作できません。 | ユーザー：ストレージ機の起動が終わってから、再度、操作をやり直してください。
[まもなく登録できる全体文書数が上限になります。管理者に連絡してください。] | 全体文書上限(10,000件)の70％以上の文書が登録されています。 | 管理者：文書一覧画面で、不要な印刷ジョブを削除してください。
[まもなくプリントストレージ機で使用するHDD 容量が上限になります。管理者に連絡してください。] | ストレージ容量(5GB)の70％以上の文書が登録されています。 | 管理者：文書一覧画面で、不要な印刷ジョブを削除してください。
[まもなく登録できる文書数が上限になります。文書を削除してください。] | ログインしているユーザーの文書上限(100件)の70%以上の文書が登録されています。 | ユーザー：文書一覧画面で、不要な印刷ジョブを削除してください。
[処理できなかった文書があります。しばらく待ってから再操作してください。] | 対象の文書がストレージ機で使用中のため、処理動作が完了できませんでした。 | ユーザー：再度、操作をやり直してください。