ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明 SMBサーバー設定
検索

# SMBサーバー設定

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者]
    - [ネットワーク]
      - [SMB設定]
        - [SMBサーバー設定]

SMBサーバー機能を使うための設定をします。サポートするSMBプロトコルの指定や、SMB印刷、SMBファイル共有の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[SMBサーバー設定] | 本機をSMBサーバーとして使う場合は、オンにします（初期値：オフ）。
[SMBサーバー共通設定] | 本機をSMBサーバーとして使うための共通の設定をします。 [SMBホスト名]：本機のホスト名を入力します（半角15文字以内）。 [ワークグループ]：本機が所属するワークグループ名を入力します（" ￥ ; : , * < > | + = ?を除く半角15文字以内）。 [SMB認証プロトコル]：本機で使用するSMB認証プロトコルを選びます（初期値：[SMB1.0/SMB2.0/SMB3.0]）。 [SMB署名設定]：お使いの環境に合わせて、本機のSMB署名を有効にするかどうかを選びます（初期値：[要求時のみ]）。 [無効]：本機のSMB署名は無効になります。 [要求時のみ]：クライアント側からSMB署名の要求があった場合のみ本機（サーバー）のSMB署名が有効になります。クライアント側からSMB署名の要求がない場合は、本機（サーバー）のSMB署名は無効で動作するため、クライアント側のSMB署名が無効でも接続できます。 [必須]：本機のSMB署名が有効になります。接続にはクライアント側もSMB署名が必要となるため、クライアント側のSMB署名が無効になっている場合は接続できません。
[SMBプリント設定] | SMB印刷機能を使うための設定をします。 [SMBプリント]：SMB印刷機能を使う場合は、オンにします（初期値：オフ）。 [プリントサービス名]：プリントサービス名を大文字で入力します（/ ￥を除く半角12文字以内）。
[SMBファイル共有設定] | SMBファイル共有機能を使う場合は、オンにします（初期値：オフ）。