ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明トポロジー機能設定
検索

# トポロジー機能設定

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者]
    - [環境設定]
      - [ユビキタスプリント設定]
        - [トポロジー機能設定]

ユビキタスプリントのトポロジー機能を設定します。

トポロジー機能の設定を有効にすると、有効にした本体がユビキタスグループの構成情報を管理できるようになります。

設定 | 説明
--- | ---
[トポロジー機能使用設定] | トポロジー機能を使うための設定をします。 [トポロジー機能使用設定]：トポロジー機能を使う場合は、オンにします（初期値：オフ）。 [接続タイムアウト設定]：トポロジー機から他の本体へ問い合わせするときの、タイムアウト時間を設定します。 [ユビキタスグループ名設定]：自機が参加するユビキタスグループの名前を設定します。
[トポロジーグループ設定] | 他のユビキタスグループと連携する場合に、連携するユビキタスグループを設定します。 [グループ1]のドロップダウンリストに、自機（トポロジー機）のホスト名、IPv4アドレス、IPv6アドレスが表示されます。 [グループ2]～[グループ10]に、連携するユビキタスグループのトポロジー機のIP アドレスまたはホスト名を入力します。
[参加グループ設定] | 自機が参加するユビキタスグループを指定します。 [接続先情報]：ユビキタスグループのトポロジー機のIPアドレスまたはホスト名を入力します。 [接続タイムアウト設定]：トポロジー機から他の本体へ問い合わせするときの、タイムアウト時間を設定します。 [ユビキタスグループ名設定]：自機が参加するユビキタスグループの名前を設定します。

#####

- この機能は、ストレージ機能が無効の場合に設定できます。