ユーザーズガイド

検索

ホームネットワークファクス宛先の指定

# 宛先の指定

- 直接入力して指定する
- 登録宛先から指定する
- 登録宛先を検索して指定する
- LDAPサーバーに登録されている宛先から指定する（LDAP検索）
- 送信履歴から指定する

## 直接入力して指定する

宛先情報を直接入力して指定します。

1. [+]をタップします。

2. 宛先情報を入力します。

   設定 | 説明
   --- | ---
   [宛先] | 宛先のメールアドレスを入力します（スペースを除く半角320文字以内）。
   [相手機受信能力] | 相手機のインターネットファクスの受信能力を設定します。 [圧縮形式]：宛先の装置が受信できる圧縮形式を選びます。 [用紙サイズ]：宛先の装置が受信できる用紙サイズを選びます。 [ファクス解像度]：宛先の装置が受信できる解像度を選びます。

3. [OK]をタップします。

## 登録宛先から指定する

宛先タブ（）には、本機に登録されている宛先の一覧が表示されます。検索文字を活用して表示を切換え、目的の宛先を指定します。詳しくは、こちらをごらんください。

## 登録宛先を検索して指定する

検索タブ（）をタップすると、宛先の検索画面が表示されます。宛先の登録件数が多い場合は、宛先の登録名やアドレスの文字で検索して、目的の宛先を探します。詳しくは、こちらをごらんください。

## LDAPサーバーに登録されている宛先から指定する（LDAP検索）

検索タブ（）をタップすると、宛先の検索画面が表示されます。ユーザー管理にLDAPサーバーやWindows ServerのActive Directoryをお使いの場合は、サーバーに登録されている宛先情報を検索して指定できます。詳しくは、こちらをごらんください。

## 送信履歴から指定する

履歴タブ（）をタップすると、送信履歴の一覧が表示されます。直前に送信した5件の履歴から、目的の宛先を指定します。詳しくは、こちらをごらんください。