ホーム > ファクス > こんな受信のしかたがあります > ファクスの印刷設定を変更する（管理者向け）

## ファクスの印刷設定を変更する（管理者向け）

### 印刷の初期設定について（[記録用紙優先選択]／[縮小率]）

受信したファクスは、ファクスのサイズによって、次の条件で印刷されます。

A4／Letterなどの定形サイズで受信したファクスは、受信したファクスと同じ定形サイズの用紙に、少し縮小して印刷します（初期値：[96]%）。

[設定メニュー]-[管理者]-[ファクス設定]-[送信/受信設定]-[記録用紙優先選択]／[縮小率]で、印刷の初期設定を変更できます。

参考

- 定形サイズより縦長のファクスは、ファクスの幅と長さから、最適な用紙サイズを決定し、そのサイズの用紙に印刷します。最適なサイズの用紙がセットされていない場合は、近いサイズの用紙に収まるように印刷します。

### 印刷する用紙サイズを固定する（[記録用紙サイズ]）

受信したファクスの用紙サイズの大小にかかわらず、常に指定したサイズの用紙に印刷できます。

受信したファクスより、印刷するサイズに指定した用紙のサイズが小さいときは、印刷する用紙サイズに合わせて縮小して印刷します。

[設定メニュー]-[管理者]-[ファクス設定]-[送信/受信設定]-[記録用紙サイズ]で、印刷する用紙サイズを指定します。

### 印刷に使う給紙トレイを指定する（[給紙トレイ設定]）

受信したファクスの用紙サイズの大小にかかわらず、常に指定したトレイにセットした用紙に印刷できます。

受信したファクスより、指定したトレイにセットした用紙のサイズが小さいときは、トレイにセットした用紙サイズに合わせて縮小して印刷します。

[設定メニュー]-[管理者]-[ファクス設定]-[送信/受信設定]-[給紙トレイ設定]で、印刷に使う給紙トレイを指定します。

参考

- [給紙トレイ設定]で、印刷に使うトレイを固定すると、[記録用紙サイズ]の設定は無視します([記録用紙優先選択]が強制的に[自動選択]に切換わります)。
- [縮小率]を[等倍]にすると、[給紙トレイ設定]は強制的に[自動]に切換わります。

### 定形サイズより縦長のファクスを分割して印刷する（[ページ分割記録]）

定形サイズより縦長のファクスは、縮小して印刷せずに、定形サイズに収まらない分を、次ページとして印刷します。

[設定メニュー]-[管理者]-[ファクス設定]-[送信/受信設定]で、[ページ分割記録]をオンにします（初期値：オフ）。

参考

- [縮小率]を[等倍]にすると、[ページ分割記録]は強制的にオフに切換わり、収まらない部分を次ページ扱いせず、除外して印刷します。
- [受信原稿両面印刷]がオンの場合、[ページ分割記録]は使えません。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。