ホーム > スキャン > クラシックスタイルのスキャン送信機能を使う > Webサービスで送信する（WSDスキャン） > コンピューターから取込む

## コンピューターから取込む

コンピューターのアプリケーションソフトウェアを通じて本機を操作して、読込んだ原稿データを取込みます。取込んだ原稿データは編集したり、そのままコンピューターに保存したりできます。ここでは、Windows 11とアプリケーションソフトウェア[Windows FAXとスキャン]を使って説明します。

1
スタートメニューから[すべてのアプリ]-[Windowsツール]-[Windows FAXとスキャン]をクリックします。
2
[新しいスキャン]をクリックします。

[新しいスキャン]ウィンドウが表示されます。

3
読込む原稿に合わせて、各項目を任意で設定します。

- 詳しくは、[新しいスキャン]の設定内容（手順の後に記載）をごらんください。

4
[スキャン]をクリックします。

- [スキャナーの種類]で[フラットベッド]を選んだときは、ファイルとして保存する前に[プレビュー]をクリックして、読込んだ原稿の画像を確認できます。
  必要に応じて、表示された画像をトリミングしたり、[明るさ]や[コントラスト]、[解像度(DPI)]などを変更します。読込んだ原稿を確認したら、[スキャン]をクリックします。

5
原稿が読込まれ、[Windows FAXとスキャン]のアプリケーションウィンドウに表示されていることを確認します。

[新しいスキャン]の設定内容

設定 | 説明
--- | ---
[スキャナー] | 本機のスキャナー名を表示します。 他のスキャナーに切換えたいときは、[変更]をクリックします。
[プロファイル] | 本機にセットする原稿に合わせて、プロファイルを選びます。 [写真(既定)]：写真が多い原稿を読込むときに選びます。 [ドキュメント]：文字が多い原稿を読込むときに選びます。 [最後に使用された設定]：前回読込んだ時の設定値を使って読込むときに選びます。 [プロファイルの追加]：上記の選択肢以外に新たなプロファイルを作成して、選択肢を追加するときに選びます。[プロファイルの追加]を選ぶと、[新しいプロファイルの追加]ウィンドウを表示します。
[スキャナーの種類] | 原稿をセットする場所を選びます。 [フラットベッド]：原稿を原稿ガラスにセットするときに選びます。[フラットベッド]を選ぶと、読込み機能である[プレビュー]を使用できます。 [フィーダー]：原稿をADFにセットするときに選びます。
[用紙サイズ] | [スキャナーの種類]で[フィーダー]を選ぶと[自動検出ページサイズ]がはたらき、ADFにセットした原稿サイズを自動で検出します。ADFにセットした原稿のサイズを自動で検出せず、常に同じサイズで読込みたいときは、任意のサイズを選びます。
[色の形式] | 原稿を読込むカラーモードを、[カラー]または[グレースケール]から選びます。原稿の色に関わらず、選んだカラーモードで読込みます。
[ファイルの種類] | 保存するファイル形式を選びます。 [BMP]：Windowsに付属のソフト「ペイント」で採用する画像ファイルの保存形式です。保存するデータの圧縮機能を持たないため、JPEGやPNG等に比べ、ファイルサイズは大きくなります。 [JPG]：デジタルカメラでよく使われているファイルの保存形式で、写真の保存に適したファイル形式です。JPEGは、1つのファイルに複数ページを保存できません。 [PNG]：ファイル生成時に圧縮しても品質が劣化しない、画像ファイルの保存形式です。古いWebブラウザーでは、表示できないものもあるので、注意が必要です。 [TIF]：汎用度の高い画像形式の1つです。TIFFは、1つのファイルに複数ページを持てるマルチページに対応しています。 [XPS]：Windowsで採用されているXMLベースのファイルの拡張子です。作成元のアプリケーションがなくても、XPSビューアーをインストールすることで閲覧や印刷ができます。
[解像度(DPI)] | 原稿を読込むときの解像度を指定します。
[明るさ] | 原稿を読込むときの明るさを指定します。 明るさのレベルは、スライダーをドラッグするか、数値で指定します。
[コントラスト] | 原稿を読込むときのコントラストを指定します。 コントラストのレベルは、スライダーをドラッグするか、数値で指定します。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。