ホーム > 機能 / 設定キーの説明 > [設定メニュー]-[ユーティリティ] > [カスタマイズ設定]

## [カスタマイズ設定]

### [コピー設定]

表示するには：[設定メニュー]-[ユーティリティ]-[カスタマイズ設定]-[コピー設定]

クラシックスタイルのコピーモードのトップ画面の初期状態を変更します。

設定 | 説明
--- | ---
[基本画面] | コピーモードのトップ画面の初期表示を選びます（初期値：[基本設定]）。
[簡単設定1]／[簡単設定2] | コピーモードのトップ画面に設定値のキーを配置する場合は、[簡単設定1]／[簡単設定2]をオンにしてから配置するキーを選びます（初期値：オフ）。
[用紙種類初期表示] | 管理者によってカスタム用紙が登録されている場合に、用紙種類の設定画面にカスタム用紙を優先的に表示するかどうかを選びます（初期値：[標準用紙名]）。 [標準用紙名]：本機にあらかじめ登録されている用紙を優先的に表示します。 [ユーザー用紙名]：管理者が任意に登録したカスタム用紙を優先的に表示します。

### [ファクス設定]

表示するには：[設定メニュー]-[ユーティリティ]-[カスタマイズ設定]-[ファクス設定]

クラシックスタイルのファクスモードのトップ画面の初期状態を変更します。

設定 | 説明
--- | ---
[基本画面表示] | ファクスモードのトップ画面の初期表示を選びます（初期値：[登録宛先から]）。
[プログラム初期表示] | [プログラム]のトップページに表示するページを選びます（初期値：[PAGE1]）。
[アドレス帳初期表示] | [登録宛先から]を表示したとき、最初に表示する検索文字と宛先の種類を選びます。 [検索文字]：宛先の登録時に、インデックス検索用に選んだ文字を選びます（初期値：[常用(よく使う宛先)]）。 [宛先種類]：グループ、ファクスなど、表示する宛先の種類を選びます（初期値：[全て]）。
[宛先並び順の初期設定] | [登録宛先から]に表示する宛先の並び順を、登録番号順にするか、登録名順にするかを選びます（初期値：[登録名順]）。 登録名順にすると、宛先に設定された[登録名ふりがな]をもとに並替えます。
[宛先表示方法の初期設定] | [登録宛先から]の初期表示を、ボタン表示にするか、リスト表示にするかを選びます（初期値：[ボタン型]）。
[宛先ボタンサイズ] | [登録宛先から]をボタン表示にしたときの、ボタンのサイズを選びます（初期値：[標準]）。

### [ファクス/スキャン設定(クラシックスタイル)]

表示するには：[設定メニュー]-[ユーティリティ]-[カスタマイズ設定]-[ファクス/スキャン設定(クラシックスタイル)]

クラシックスタイルのファクス／スキャンモードのトップ画面の初期状態を変更します。

設定 | 説明
--- | ---
[基本画面表示] | ファクス／スキャンモードのトップ画面の初期表示を選びます（初期値：[登録宛先から]）。
[プログラム初期表示] | [プログラム]のトップページに表示するページを選びます（初期値：[PAGE1]）。
[アドレス帳初期表示] | [登録宛先から]を表示したとき、最初に表示する検索文字と宛先の種類を選びます。 [検索文字]：宛先の登録時に、インデックス検索用に選んだ文字を選びます（初期値：[常用(よく使う宛先)]）。 [宛先種類]：E-mail、ファクス、ボックスなど、表示する宛先の種類を選びます（初期値：[全て]）。
[宛先並び順の初期設定] | [登録宛先から]に表示する宛先の並び順を、登録番号順にするか、登録名順にするかを選びます（初期値：[登録名順]）。 登録名順にすると、宛先に設定された[登録名ふりがな]をもとに並替えます。
[宛先表示方法の初期設定] | [登録宛先から]の初期表示を、ボタン表示にするか、リスト表示にするかを選びます（初期値：[ボタン型]）。
[宛先ボタンサイズ] | [登録宛先から]をボタン表示にしたときの、ボタンのサイズを選びます（初期値：[標準]）。

### [ファクス/スキャン設定(ベーシックスタイル)]

表示するには：[設定メニュー]-[ユーティリティ]-[カスタマイズ設定]-[ファクス/スキャン設定(ベーシックスタイル)]

ベーシックスタイルの送信機能のトップ画面の初期状態を変更します。

設定 | 説明
--- | ---
[基本画面表示] | 送信機能のトップ画面の初期表示を選びます（初期値：[登録宛先]）。 トップ画面ごとにそれぞれ設定します。
[宛先表示方法の初期設定] | 宛先タブの宛先一覧の初期表示を、ボタン表示にするか、リスト表示にするかを選びます（初期値：[ボタン型]）。 [ファクス]：ファクスのトップ画面での表示を選びます。 [ネットワークファクス/スキャン]：ファクスを除いた送信機能のトップ画面での表示を選びます。

### [検索オプション設定]

表示するには：[設定メニュー]-[ユーティリティ]-[カスタマイズ設定]-[検索オプション設定]

登録宛先の詳細検索を行う場合の、検索画面の表示内容を設定します。また、本機の機能を検索するかどうかを設定します。

設定 | 説明
--- | ---
[大文字と小文字を区別] | 登録した宛先を検索するときに、アルファベットの大文字と小文字を区別する場合は、オンにします（初期値：オン）。
[検索オプション画面を表示] | アルファベットの大文字と小文字を区別するかどうかを、宛先を検索するときに設定したい場合は、オンにします（初期値：オフ）。
[検索項目設定] | 機能を検索するためのキーを画面に表示する場合は、オンにします（初期値：オン）。 オンにしたときは、各機能のオンとオフの組合わせによって、検索対象とする範囲も設定できます。

### [ボックス設定]

表示するには：[設定メニュー]-[ユーティリティ]-[カスタマイズ設定]-[ボックス設定]

クラシックスタイルのボックスモードのトップ画面の初期状態を変更します。

設定 | 説明
--- | ---
[基本画面表示] | ボックスモードのトップ画面の初期表示を選びます（初期値：[共有]）。
[ショートカットキー1]／[ショートカットキー2] | ボックスモードのトップ画面で、システムボックスのショートカットキーを使用するかどうかを選びます（初期値：[使用しない]）。 ショートカットキーを使用する場合は、ショートカットキーに割当てるシステムボックスを選びます。

### [動作中画面設定]

表示するには：[設定メニュー]-[ユーティリティ]-[カスタマイズ設定]-[動作中画面設定]

動作中画面の表示に関する設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[コピー動作中画面] | コピー中の画面表示に関する設定をします。 [印刷中画面表示]：印刷中であることを示す画面を表示する場合は、オンにします（初期値：オフ）。印刷中の画面では、コピーの設定内容やジョブの進行状況を確認できます。また、[ボックス予約]、[ファクス / スキャン予約]、[コピー予約]をタップすると、次のジョブを予約できます。
[ファクス動作中画面] | ファクスの送受信中の動作状況を示す画面を表示するかどうかを選びます。 [送信中画面表示]：ファクスの送信中であることを示す画面を表示する場合は、オンにします（初期値：オフ）。送信中の画面では、送信先や原稿の情報を確認できます。 [受信中画面表示]：ファクスの受信中であることを示す画面を表示する場合は、オンにします（初期値：オフ）。受信中の画面では、送信元や受信中のファクスの情報を確認できます。
[アクセシビリティ設定] | 本機のパネル操作に関する設定をします。 [表示ズーム機能]：本機のパネル画面全体をピンチアウトで拡大する場合は、オンにします（初期値：オフ）。拡大時はドラッグにより、倍率を保持したまま表示領域を移動できます。
[紙づまり解除手順表示設定] | 紙づまりが発生したときに、紙づまりの解除手順を表示する場合は、オンにします（初期値：オン）。
[アニメーション設定] | ポップアップウィンドウを開くときや閉じるときに、アニメーション表示するかどうかを選びます。 [ポップアップオープン時]：ポップアップウィンドウを開くときに、アニメーション表示する場合は、オンにします（初期値：オフ）。 [ポップアップクローズ時]：ポップアップウィンドウを閉じるときに、アニメーション表示する場合は、オンにします（初期値：オフ）。

### [応用設定画面初期表示]

表示するには：[設定メニュー]-[ユーティリティ]-[カスタマイズ設定]-[応用設定画面初期表示]

クラシックスタイルの各モードで[応用設定]の画面を表示するときの表示方法の初期値を選びます（初期値：[マップスクローラー表示]）。

### [機能キー設定]

表示するには：[設定メニュー]-[ユーティリティ]-[カスタマイズ設定]-[機能キー設定]

クラシックスタイルの各モードに表示する機能キーを、使いやすいように変更します。

### [コピー・印刷]

表示するには：[設定メニュー]-[ユーティリティ]-[カスタマイズ設定]-[機能キー設定]-[コピー・印刷]

クラシックスタイルのコピーモードのトップ画面と、ボックスモードの印刷設定画面に表示する機能キーを変更します。

機能キーの番号を選び、割当てる機能を設定します。

初期値は以下のとおりです。

- [1]：[原稿画質]

- [2]：[カラー]

- [3]：[濃度]

- [4]：[用紙]

- [5]：[倍率]

- [6]：[両面/ページ集約]

- [7]：[仕上り]

- その他の機能キー：[設定なし]

参考

- この設定は、[設定メニュー]-[管理者]-[環境設定]-[機能キー変更許可設定]で、機能キーの変更が許可されている場合に表示されます。

### [送信・保存]

表示するには：[設定メニュー]-[ユーティリティ]-[カスタマイズ設定]-[機能キー設定]-[送信・保存]

クラシックスタイルの送信画面、保存画面に表示する機能キーを変更します。

機能キーの番号を選び、割当てる機能を設定します。

初期値は以下のとおりです。

- [1]：[片面/両面]

- [2]：[解像度]

- [3]：[カラー]

- [4]：[ファイル形式]

- [5]：[読込みサイズ]

- [6]：[文書名/件名/他]

- [7]：[連続読込み]

参考

- この設定は、[設定メニュー]-[管理者]-[環境設定]-[機能キー変更許可設定]で、機能キーの変更が許可されている場合に表示されます。

### [ファクス送信]

表示するには：[設定メニュー]-[ユーティリティ]-[カスタマイズ設定]-[機能キー設定]-[ファクス送信]

クラシックスタイルのファクスモードのトップ画面に表示する機能キーを変更します。

機能キーの番号を選び、割当てる機能を設定します。

初期値は以下のとおりです。

- [1]：[片面/両面]

- [2]：[解像度]

- [3]：[原稿画質]

- [4]：[濃度]

- [5]：[読込みサイズ]

- [6]：[連続読込み]

- [7]：[設定なし]

参考

- この設定は、[設定メニュー]-[管理者]-[環境設定]-[機能キー変更許可設定]で、機能キーの変更が許可されている場合に表示されます。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。