ホーム > スキャン > クラシックスタイルのスキャン送信機能を使う > Webサービスで送信する（WSDスキャン） > お使いになるための準備（管理者向け）

## お使いになるための準備（管理者向け）

### WSDスキャンの使用環境を設定する

WSDスキャン機能を使うための設定をします。

設定のしかたについて詳しくは、WSDスキャンの使用環境を設定するをごらんください。

### コンピューターの設定

コンピューターに、WSDスキャンで使うスキャナードライバーをインストールします。インストール後、ドライバーに、スキャン送信後の動作を設定します。ここでは、Windows 11を例に説明します。

インストール前に、Windowsのスタートメニューから[設定]を開き、[ネットワークとインターネット]-[ネットワークの詳細設定]-[共有の詳細設定]で、[ネットワーク探索]がオンに設定されていることを確認してください。

1
Windowsのスタートメニューから[プリンターとスキャナー]を表示します。

- [プリンターとスキャナー]の表示のしかたについては、[プリンターとスキャナー]を表示するをごらんください。

2
[デバイスの追加]（または[プリンターまたはスキャナーを追加します]）をクリックします。
3
本機を指定して、スキャナードライバーをインストールします。

- 一覧から本機を選び、[デバイスの追加]をクリックして、プリンターまたはスキャナーの追加を実行します。

- コンピューター側の設定によっては、UAC（User Account Control）画面が表示されることがあります。内容を確認し、続行してください。

- 本機のWebサービスの設定で、スキャン機能とプリンター機能の両方が有効になっている場合、本機はプリンターアイコンで表示されます。

ドライバーが自動的にインストールされます。確認画面が表示されたら、画面を閉じます。

4
一覧から本機をクリックし、[スキャナー設定]-[スキャナーのプロパティ]をクリックします。

- Windows 10の場合は、一覧から本機をクリックし、[管理]-[スキャナーのプロパティ]をクリックします。

5
一覧から本機をクリックし、[プロパティ]をクリックします。

- コンピューター側の設定によっては、UAC（User Account Control）画面が表示されることがあります。内容を確認し、続行してください。

6
[イベント]タブをクリックして、スキャン送信（WSDスキャン）したときの、送信先のコンピューターの動作（原稿データの保存のしかた）を設定します。

- 詳しくは、[イベント]の設定内容（手順の後に記載）をごらんください。

7
本機のタッチパネルで、クラシックスタイルのファクス／スキャンモードの[直接入力]-[ファイル送信(DPWS)]をタップし、送信したいコンピューターが表示されることを確認します。

以上で、コンピューター側の設定の完了です。

[イベント]の設定内容

設定 | 説明
--- | ---
[イベントを選択してください] | [スキャン]を選びます。
[操作] | 本機でスキャン送信したときの、送信先のコンピューターの動作を選びます。 [指定したプログラムを起動する]：WSDスキャンの宛先に選んだコンピューターにインストールされている、WSDスキャンができるアプリケーションソフトウェアを起動して、読込んだ原稿データをアプリケーションウィンドウに表示します。起動するアプリケーションは、リストから選びます。 [実行するプログラムを選択する]：お使いのコンピューター（送信先のコンピューター）にインストールされているWSDスキャンができるアプリケーションソフトウェアの一覧を、スキャン送信したコンピューターの画面に表示します。 [何もしない]：アプリケーションソフトウェアを起動せず、以下のフォルダーにファイルとして保存します。 コンピューターのスタートメニュー-[ドキュメント]-[Scanned Documents]

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。