ホーム > Web 設定ツール > 本機の状態を管理する > 本機の状態を監視／確認する > ジョブログを取得する

## ジョブログを取得する

### ジョブログの取得方法を設定する

ジョブログを取得するための設定をします。設定変更後、本機を再起動すると、ジョブログの取得を開始します。

ジョブログから、ユーザーや部門ごとの利用状況、用紙の使用量、操作やジョブ履歴を確認できます。取得したログの閲覧方法については、サービス実施店にお問い合わせください。

Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[セキュリティー]-[ジョブログ設定]-[ジョブログ使用設定]で設定します。設定内容について詳しくは、[ジョブログ使用設定]をごらんください。

### ジョブログをダウンロードする

1
Web Connectionの管理者モードの[メンテナンス]-[ジョブログ]-[ジョブログデータの作成]で、[OK]をクリックします。

- 未取得のジョブログがある場合は、新しく作成する前にダウンロードしてください。新しくジョブログを作成すると、未取得のジョブログは削除されます。

ジョブログの作成が開始されます。

2
Web Connectionの管理者モード[メンテナンス]-[ジョブログ]-[ジョブログデータのダウンロード]で、ジョブログをダウンロードする場所を選びます。

- [PCにダウンロードする]：お使いのコンピューターにジョブログをダウンロードします。

- [SMBにダウンロードする]：SMB共有フォルダーにジョブログをダウンロードします。

3
[OK]をクリックして、ジョブログのダウンロードを開始します。

- [PCにダウンロードする]を選んだ場合は、[ダウンロード]をクリックします。

- [SMBにダウンロードする]を選んだ場合は、ダウンロードするSMB共有フォルダーを選びます。

参考

- ジョブログは、[セキュリティー]-[ジョブログ設定]-[ジョブログ使用設定]で[使用設定]がオンに設定されていて、かつ[送信方法]が[手動 (XML)]に設定されている場合にダウンロードできます。

### syslog形式のジョブログをダウンロードする

1
Web Connectionの管理者モードの[メンテナンス]-[ジョブログ]-[ジョブログバックアップファイルの作成]で、[OK]をクリックします。

- 未取得のジョブログがある場合は、新しく作成する前にダウンロードしてください。新しくジョブログを作成すると、未取得のジョブログは削除されます。

syslog形式のジョブログの作成が開始されます。

2
Web Connectionの管理者モードの[メンテナンス]-[ジョブログ]-[ジョブログバックアップファイルのダウンロード]で、syslog形式のジョブログをダウンロードする場所を選びます。

- [PCにダウンロードする]：お使いのコンピューターにジョブログをダウンロードします。

- [SMBにダウンロードする]：SMB共有フォルダーにジョブログをダウンロードします。

3
[OK]をクリックして、syslog形式のジョブログのダウンロードを開始します。

- [PCにダウンロードする]を選んだ場合は、[ダウンロード]をクリックします。

- [SMBにダウンロードする]を選んだ場合は、ダウンロードするSMB共有フォルダーを選びます。

参考

- syslog形式のジョブログは、[セキュリティー]-[ジョブログ設定]-[ジョブログ使用設定]で[使用設定]がオンに設定されていて、かつ[送信方法]が[自動 (syslog)]に設定されている場合にダウンロードできます。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。