ホーム > ネットワークファクス > インターネットファクスを送受信する > インターネットファクス機能をお使いになるための準備（管理者向け） > 必要に応じて行う設定

## 必要に応じて行う設定

### よく送信する宛先を登録する

よく送信する宛先は、あらかじめ本機のアドレス帳に登録することで、送信のたびに入力する手間が省けます。

登録のしかたについて詳しくは、インターネットファクス宛先を登録するをごらんください。

### 宛先検索用のLDAPサーバーを登録する

ユーザー管理にLDAPサーバーやWindows ServerのActive Directoryをお使いの場合は、サーバーに登録されている宛先情報を検索して指定できます。

登録のしかたについて詳しくは、LDAPサーバーで宛先検索するための設定をするをごらんください。

### 宛先のPrefixとSuffixを登録する

メールアドレスの接頭辞（Prefix）と接尾辞（Suffix）を登録します。

所属が同じメールアドレスが多い場合は、@マーク以降の文字列（ドメイン名）を登録します。登録することで、メールアドレスを入力する際に、登録したドメイン名を呼出して、入力を補完します。ドメイン名の長いメールアドレスなど、ドメイン名を登録して入力のミスを防ぎます。

登録のしかたについて詳しくは、宛先のPrefixとSuffixを登録するをごらんください。

### 正常受信メールの件名と本文を登録する

宛先の装置がインターネットファクスを受信すると、ファクスの印刷に続けて、正常に受信したことを知らせる文書（正常受信メール）が印刷されます。この文書には、本機から送信するときに指定する件名と本文が記載されます。

登録のしかたについて詳しくは、E-mailの件名と本文を登録するをごらんください。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。