ホーム > スキャン > クラシックスタイルのスキャン送信機能を使う > E-mailの暗号化とデジタル署名の付加をする（S/MIME） > 送信のしかた

## 送信のしかた

1
原稿をセットします。
2
クラシックスタイルのファクス／スキャン画面を表示します。
3
[応用設定]-[応用]-[メールの暗号化]と[デジタル署名]を設定します。

- E-mailを暗号化するときは、[メールの暗号化]を[ON]に設定します。

- デジタル署名を付加するときは、[デジタル署名]を[ON]に設定します。

- [デジタル署名]で、[ON]または[OFF]のいずれかの状態から変更できない場合は、管理者によって常に署名するかしないかが設定されています。

4
送信先のE-mail宛先を指定します。

- E-mailを暗号化するときは、証明書が登録されているE-mail宛先を選びます。証明書が登録されているE-mail宛先には鍵マークのアイコンを表示します。

- E-mailは10件まで同報送信できます。

5
スタートキーで送信を開始します。

- 必要に応じて、送信前に[設定確認]をタップし、指定した宛先や設定内容を確認します。

- ストップキーで原稿の読込みを停止できます。停止中のジョブの一覧が表示されるため、送信を中止したいときは、一覧からジョブを削除します。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。