ホーム > Web 設定ツール > 本機を使えるユーザーを制限する > ユーザー認証環境での印刷の動作を設定する > 認証＆プリント機能の動作を設定する

## 認証＆プリント機能の動作を設定する

認証&プリント機能の動作を設定します。また、パブリックユーザーからの印刷ジョブや、認証情報のない印刷ジョブを受信したときの動作を設定します。

Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ユーザー認証/部門管理]-[ユーザー認証設定]-[管理設定]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[認証&プリント] | プリンタードライバーから通常印刷したジョブを認証＆プリントジョブとして扱う場合は、オンにします（初期値：オフ）。
[認証なし/パブリックユーザージョブ] | パブリックユーザーまたはユーザー認証情報のないジョブを受信したときの処理方法を選びます（初期値：[即時印刷]）。 [即時印刷]：認証＆プリントボックスに保存せずに、そのまま印刷します。 [蓄積]：認証＆プリントボックスに保存します。
[認証&プリント動作設定] | 認証装置で認証＆プリント機能を利用するときの処理方法を選びます（初期値：[全ジョブ印刷]）。 [全ジョブ印刷]：1回の認証で、認証したユーザーのすべてのジョブを印刷します。 [1ジョブ印刷]：1回の認証で、認証したユーザーの1つのジョブを印刷します。
[認証&プリント後基本画面遷移] | 認証＆プリントを実行したあと、ログイン後の画面を表示するかどうかを選びます（初期値：[不可]）。 [可能にする]を選ぶと、ログイン画面の[認証&プリント]に[印刷後ログイン]が表示されます。
[プリント蓄積時の認証動作設定] | ログイン画面で認証したあとの動作の初期値を選びます。 [印刷後ログアウト]：データを印刷したあと、自動的にログアウトします。 [印刷せずログイン]：データを印刷せずにログインします。 [印刷後ログイン]：データを印刷したあとログインします。[認証&プリント後基本画面遷移]で[可能にする]を選んだ場合に表示されます。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。