ホーム > 本機について > オプションの各部の名前とはたらき > フィニッシャー FS-539/FS-539 SD／パンチキット PK-524

## フィニッシャー FS-539/FS-539 SD／パンチキット PK-524

No. | 名前 | 説明
--- | --- | ---
1 | 第2排紙トレイ | 印刷された用紙が排紙されます。
2 | 第1排紙トレイ | 印刷された用紙が排紙されます。
3 | 前ドア | 紙づまり、針づまり、ステープルカートリッジ交換時に開きます。
4 | 水平搬送ユニットカバー | 印刷された用紙が排紙されます。 水平搬送部で紙づまりをおこした用紙を取出すときに開きます。
5 | ガイドレバー［FS2］ | 紙づまりの処理をするときに開きます。
6 | 紙づまり処理ダイアル［FS1］ | フィニッシャー内で紙づまりをおこした用紙を取出すときに回します。
7 | 紙づまり処理ダイアル［FS5］ | フィニッシャー内で紙づまりをおこした用紙を取出すときに回します。
8 | パンチ廃棄ボックス | パンチ機能によりたまったパンチくずを処理するときに取出します。
9 | ステープルカートリッジ | 針づまりやステープルカートリッジ交換時にフィニッシャーから取出します。
10 | ガイドレバー［FS4］ | 紙づまりの処理をするときに開きます。
11 | 取っ手［SD2］ | 紙づまりの処理をするときに開きます。
12 | 中とじ機 | 紙づまり、針づまり、サドルステープルカートリッジ交換時に引出します。
13 | 紙づまり処理ダイアル［SD3］ | フィニッシャー内で紙づまりをおこした用紙を取出すときに回します。
14 | 取っ手［SD1］ | 中とじ機を出し入れするときにここを持って行います。
15 | マニュアルステープル | 印刷した用紙のコーナーを手動でとじることができます。 詳しくは、マニュアルステープルの使い方をごらんください。
16 | 搬送ユニット［FS3］ | 搬送部で紙づまりをおこした用紙を取出すときに開きます。
17 | パンチキット | フィニッシャーにパンチキットを装着することで、印刷された用紙にファイリング用の穴（パンチ穴）をあけます。
18 | 上カバー | フィニッシャー内で紙づまりをおこした用紙を取出すときに開きます。
19 | サドルステープルカートリッジ1 | 針づまりやサドルステープルカートリッジ交換時に中とじ機から取出します。
20 | サドルステープルカートリッジ2 | 針づまりやサドルステープルカートリッジ交換時に中とじ機から取出します。
21 | 取っ手［SD5］ | 紙づまりの処理をするときに開きます。
22 | 取っ手［SD4］ | 紙づまりの処理をするときに開きます。
23 | 折り排紙トレイ | 紙折り／中とじ機能で印刷された用紙が排紙されます。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。