ホーム > Web 設定ツール > セキュリティーを強化する > 本機の証明書を管理する > 証明書をインポートする

## 証明書をインポートする

### お使いのコンピューターからインポートする

エクスポートした証明書を、本機にインポートできます。

1
Web Connectionの管理者モードの[セキュリティー]-[PKI設定]-[デバイス証明書設定]-[新規登録]-[証明書をインポートする]を選び、[OK]をクリックします。
2
[PC/モバイル端末から選択]を選び、インポートする証明書を指定します。
3
パスワードを入力し（半角32文字以内）、[OK]をクリックします。

- 証明書をエクスポートするときに指定したパスワードを入力します。

インポート結果が表示されます。

### SMB共有フォルダーからインポートする

エクスポートした証明書を、本機にインポートできます。

1
Web Connectionの管理者モードの[セキュリティー]-[PKI設定]-[デバイス証明書設定]-[新規登録]-[証明書をインポートする]を選び、[OK]をクリックします。
2
[SMBサーバーから選択]を選び、[SMB一覧]をクリックします。
3
SMBサーバーへ接続するための情報を入力します。

- [サーバーアドレス]：SMBサーバーのアドレスを入力します。入力例：「192.168.1.1」

- [ユーザー名]：SMBサーバーにログインするためのユーザー名を入力します（半角64文字以内）。

- [パスワード]：SMBサーバーにログインするためのパスワードを入力します（半角64文字以内）。

4
[接続]をクリックします。

フォルダーの選択画面が表示されます。

5
インポートする証明書を指定し、[OK]をクリックします。
6
パスワードを入力し（半角32文字以内）、[OK]をクリックします。

- 証明書をエクスポートするときに指定したパスワードを入力します。

インポート結果が表示されます。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。