ホーム > Web 設定ツール > 本機の状態を管理する > 本機の電源を管理して節電する > 本機をErPオートパワーOFF状態から復帰させる

## 本機をErPオートパワーOFF状態から復帰させる

本機にモバイル端末を接続して使う場合に、ネットワーク経由で本機をErPオートパワーOFF状態から復帰させる方法を設定します。

Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[Erpからの復帰]で設定します。設定内容について詳しくは、[Erpからの復帰]をごらんください。

参考

- 本機をIPv6環境でお使いの場合は、この機能は使えません。
- [ネットワーク]-[ネットワークI/F構成]が[無線のみ]に設定されている場合、この機能は使えません。
- モバイル端末でbizhub Remote Accessを使って本機をErPオートパワーOFF状態から復帰させるには、事前に一度はモバイル端末と本機を接続しておく必要があります。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。