ホーム > Web 設定ツール > 各種情報を登録する > データ管理ユーティリティーを使う > スタンプデータを管理する

## スタンプデータを管理する

データ管理ユーティリティーを使って、スタンプデータを登録／編集できます。スタンプデータは、8個まで管理できます。出荷時に本機に登録されているスタンプデータは、編集または削除できません。

1
Web Connectionのログイン画面で、[スタンプデータの管理]を起動します。

本機に登録されているスタンプデータの一覧が表示されます。

2
スタンプデータを登録／編集する場合は、[編集]をクリックします。

- [削除]をクリックすると、登録されているスタンプデータを削除します。[装置に書込み]をクリックして本機に書込むまでは、スタンプデータは削除されません。

3
スタンプデータを登録／編集し、[OK]をクリックします。

- 詳しくは、[スタンプ編集]の設定内容（手順の後に記載）をごらんください。

- プレビューで結果を確認しながら編集できます。

4
[装置に書込み]をクリックすると、登録／編集したスタンプデータを本機に書込みます。

- [元に戻す]をクリックすると、編集前の状態に戻ります。

[スタンプ編集]の設定内容

設定 | 説明
--- | ---
[スタンプ名] | スタンプの名前を入力します（半角16文字／全角8文字以内）。
[スタンプ画像ファイル] | スタンプとして使う画像ファイル（BMP）の場所を指定します。 [PC/モバイル端末から選択]：ファイルの参照ボタンをクリックし、お使いのコンピューターからインポートする画像ファイルを選びます。 [SMBサーバーから選択]：[SMB一覧]をクリックし、SMB共有フォルダーからインポートする画像ファイルを選びます。
[読込み] | スタンプ画像を拡大して表示します。画像の細かい部分を、確認できます。
[拡大率] | スタンプ画像の倍率を指定します。1％刻みで調整できます。

参考

[システム]をクリックすると、システムメニューを表示します。システムメニューでは、次のことができます。

- [オートプロテクト設定]：操作しないまま一定時間経過したときに、コンピューターの画面をロックします。画面をロックするまでの時間を変更できます。
- [エクスポート]：本機に登録されているデータを、ファイルとしてコンピューターに保存します。
- [SMBにエクスポート]：本機に登録されているデータを、ファイルとしてSMB共有フォルダーに保存します。
- [インポート]：ファイルに保存されたデータを本機に書込みます。
- [終了]：ユーティリティーを終了します。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。