ホーム > プリント > macOS環境で印刷する > 付録：その他の接続方法で使う > LPR接続で使う

## LPR接続で使う

### お使いになるための準備（管理者向け）

LPDが有効になっていることを確認します（通常は、初期設定の状態でお使いいただけます）。

設定のしかたについて詳しくは、LPR印刷の使用環境を設定するをごらんください。

### プリンターの追加のしかた

LPR接続でプリンターを追加する手順を説明します。

1
アップルメニューの[システム設定]（または[システム環境設定]）を選びます。
2
[ネットワーク]をクリックします。
3
Ethernetの設定画面を表示します。

- [Ethernet]を選び、[詳細]をクリックします。

4
[TCP/IP]タブをクリックします。
5
コンピューターを接続するネットワークの設定に応じて、設定方法とIPアドレスやサブネットマスクなどを設定します。
6
[OK]をクリックします。

- macOS 10.14/10.15/11/12の場合は、[適用]をクリックしてから、画面左上のクローズボタンをクリックします。

続いて、コンピューターにプリンターを追加します。

7
アップルメニューの[システム設定]（または[システム環境設定]）を選びます。
8
[プリンタとスキャナ]をクリックします。
9
[プリンタ、スキャナ、またはファクスを追加]（または[＋]）をクリックします。

- [＋]をクリックしたあとにプルダウンボタンが表示された場合は、[プリンタまたはスキャナを追加]を選択します。

10
[IP]をクリックします。
11
[プロトコル]で[LPD(Line Printer Daemon)]を選びます。
12
[アドレス]に本機のIPアドレスを入力します。
13
IPアドレスで指定した本機に対応するプリンタードライバーが[ドライバ]に表示されていることを確認します。

- プリンタードライバーが表示された場合は、手順15へ進みます。

- プリンタードライバーが正しく表示されない場合は、手順14へ進みます。

14
プリンタードライバーを手動で選びます。

- [ドライバ]で[ソフトウェアを選択]を選び、別ウィンドウで表示される一覧から目的のプリンターのドライバーをクリックします。

15
[追加]をクリックします。

以上で、プリンターの追加の完了です。続いて、プリンタードライバーの[オプション]画面で、本機のオプション環境の設定をします。詳しくは、本機のオプション環境を設定するをごらんください。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。