ホーム > Web 設定ツール > 本機の状態を管理する > 設定情報を管理する > 他の装置の設定情報をインポートする

## 他の装置の設定情報をインポートする

ネットワーク上にある他の装置から設定情報をエクスポートして、現在表示している装置にインポートすることができます。

1
装置検索アイコンから[周辺MFP検索]を選びます。

- 装置検索アイコンについて詳しくは、Web Connectionの画面構成をごらんください。

装置の検索が完了すると、[周辺MFP検索]画面が表示されます。

2
設定情報をエクスポートする装置を選び、[インポート/エクスポート]をクリックします。

[インポート/エクスポート]画面が表示されます。

3
エクスポートする情報のタブを選びます。
4
エクスポートする情報に応じて、必要な設定を行います。

- [デバイス設定]を選んだ場合は、エクスポートする設定の種類を選びます。

- [デバイス設定]、[認証情報]、[宛先]を選んだ場合は、必要に応じてパスワードを入力します。

- [認証情報]、[宛先]を選んだ場合は、すべての情報をエクスポートするかどうかを選びます。

- [認証情報]、[宛先]を選んだ場合は、保存するファイルの形式を選びます。表計算ソフトで編集する場合は、[TSVファイル]を選びます。

5
[次へ]をクリックすると、エクスポートを開始します。

エクスポートが完了すると、インポート先の確認画面が表示されます。

6
インポート先の装置の管理者パスワードを入力します。

- インポート先の装置がSSL通信を有効にしている場合は、[SSL/TLS使用]をオンにします。

7
[OK]をクリックします。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。