ホーム > Web 設定ツール > セキュリティーを強化する > 本機の証明書を管理する > 証明書をエクスポートする

## 証明書をエクスポートする

### お使いのコンピューターにエクスポートする

本機の証明書をお使いのコンピューターにエクスポートできます。証明書をコンピューター上で管理したい場合や、他の装置に移行したい場合に、証明書をエクスポートします。

1
Web Connectionの管理者モードの[セキュリティー]-[PKI設定]-[デバイス証明書設定]-[設定]-[証明書をエクスポートする]を選び、[OK]をクリックします。
2
[エクスポート先]で、[PCにエクスポートする]を選びます。
3
パスワードを入力し（半角32文字以内）、[OK]をクリックします。

- 入力したパスワードは、証明書をインポートするときに必要です。

4
[ダウンロード]をクリックします。

本機の証明書が、コンピューターに保存されます。

### SMB共有フォルダーにエクスポートする

本機の証明書をSMB共有フォルダーにエクスポートできます。証明書をコンピューター上で管理したい場合や、他の装置に移行したい場合に、証明書をエクスポートします。

1
Web Connectionの管理者モードの[セキュリティー]-[PKI設定]-[デバイス証明書設定]-[設定]-[証明書をエクスポートする]を選び、[OK]をクリックします。
2
[エクスポート先]で、[SMBにエクスポートする]を選びます。
3
パスワードを入力し（半角32文字以内）、[OK]をクリックします。

- 入力したパスワードは、証明書をインポートするときに必要です。

4
SMBサーバーへ接続するための情報を入力します。

- [サーバーアドレス]：SMBサーバーのアドレスを入力します。入力例：「192.168.1.1」

- [ユーザー名]：SMBサーバーにログインするためのユーザー名を入力します（半角64文字以内）。

- [パスワード]：SMBサーバーにログインするためのパスワードを入力します（半角64文字以内）。

5
[接続]をクリックします。

フォルダーの選択画面が表示されます。

6
証明書をエクスポートするフォルダーを選択して、[OK]をクリックします。

本機の証明書が、選択したSMB共有フォルダーに保存されます。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。