ホーム > Web 設定ツール > 外部のアプリケーションと連携する > WebDAVサーバー機能を使う

## WebDAVサーバー機能を使う

### 設定の流れ

本機のWebDAVサーバー機能を使って通信するアプリケーションを利用する場合に、本機のWebDAVサーバー機能を設定します。

本機の証明書を登録していれば、本機とアプリケーションとの通信を、SSLで暗号化することもできます。

本機のWebDAVサーバー機能を使って連携させる場合は、次の手順で設定してください。

1
ネットワーク設定をする
2
WebDAVサーバー設定をする
3
お使いの環境に合わせて設定する

- SSLで通信する

### WebDAVサーバー設定をする

本機のWebDAVサーバー機能を使うための設定をします。

Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[WebDAV設定]-[WebDAVサーバー設定]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[WebDAV設定] | 本機のWebDAVサーバー機能を使う場合は、オンにします（初期値：オン）。
[アクセス権設定] | 本機のWebDAVサーバーへのアクセスを制限するパスワードを設定します（半角64文字以内）（初期値：[sysadm]）。 [パスワードの初期化]：パスワードを初期値に戻します。

### SSLで通信する

本機とWebDAVクライアントとの間の通信を、SSLで暗号化します。

1
本機の証明書を登録し、SSL通信を有効にします。

- 設定内容について詳しくは、SSL/TLSで通信するをごらんください。

2
Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[WebDAV設定]-[WebDAVサーバー設定]で、次の設定をします。

- [SSL設定]：通信にSSLを使うかどうかを選びます（初期値：[非SSL通信のみ可]）。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。