ホーム > ボックス > 文書を複合機にファイルで保存、利用する（ユーザーボックス） > ボックス内のファイルをネットワーク上で共有する（SMBファイル共有）

## ボックス内のファイルをネットワーク上で共有する（SMBファイル共有）

### SMBファイル共有について

SMBファイル共有は、本機をSMBサーバーとして動作させ、本機の共有ボックス内のファイルをネットワーク上で共有する機能です。

共有ボックスの[SMBフォルダーへの文書自動登録]を有効にすると、共有ボックスに対応するSMBフォルダーが本機のストレージに作成されます。その共有ボックスにファイルを保存すると、対応するSMBフォルダーにもファイルが自動的に保存されます。共有ボックスを介してSMBフォルダーに保存されたファイルは、コンピューターからネットワーク上のSMBフォルダーにアクセスして簡単に取出すことができます。

次の方法で共有ボックスに保存したファイルのみ、ネットワーク上で共有できます。

- ボックスモードから共有ボックスに保存したファイル

- スキャンモードから共有ボックスに保存したファイル

参考

- コピーモード、プリンタードライバー、USBメモリーから共有ボックスに保存したファイルは、ネットワーク上で共有できません。

### お使いになるための準備（管理者向け）

本機のSMBファイル共有機能を有効にし、共有ボックスのSMBフォルダーへの文書自動登録機能を有効にします。

設定のしかたについて詳しくは、ユーザーボックス内のファイルをSMBで共有するをごらんください。

関連設定（管理者向け）

- [設定メニュー]-[管理者]-[環境設定]-[ボックス設定]-[SMBフォルダー内文書削除時間設定]

### コンピューターからSMBフォルダーにアクセスする

コンピューターからネットワーク上のSMBフォルダーをアクセスするのと同じように、共有ボックスのSMBフォルダーにアクセスします。

- 共有ボックスのSMBフォルダーの名前は、「ボックス番号(9桁)_ボックス名」となります。

- 共有ボックスにパスワードが設定されている場合、SMBフォルダーにアクセスするとき、次のIDとパスワードで認証します。

  - ID：ボックス番号

  - パスワード：ボックスに設定したパスワード

参考

- ボックス管理者を設定している場合、共有ボックスにパスワードが設定されていてもボックス管理者のIDとパスワードで認証することで、SMBフォルダーにアクセスできます。
- SMBフォルダーのファイルの総容量が、本機のストレージに確保している容量の90％を超えた場合、ボックス管理者のメールアドレスに通知されます。ボックス管理者のメールアドレスが設定されていない場合は、本機の管理者のメールアドレスに通知されます。

参照

- ボックス内のファイルをSMBフォルダーに再登録する

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。