ホーム > はじめに > ネットワークに接続する > 外部からの不正アクセスを防止するために

## 外部からの不正アクセスを防止するために

本機をネットワークに接続するときは、ファイアウォールで保護された環境でお使いください。その上で、本機のIPアドレスは、プライベートIPアドレスを設定してお使いいただくことを推奨します。プライベートIPアドレスが設定されている場合、社内LANなどのローカルエリアネットワーク上のユーザーからしかアクセスすることができず、外部からの不正アクセスを防止することができます。

グローバルIPアドレスを使用しなければならない場合は、必ず本機をファイアウォール内に設置してください。

参考

- プライベートIPアドレスには、以下のいずれかの範囲のアドレスが使用されます。
  10.0.0.0 ～ 10.255.255.255
  172.16.0.0 ～ 172.31.255.255
  192.168.0.0 ～ 192.168.255.255

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。