ホーム > PC-FAX > ファクスドライバーの設定項目 > ファクスドライバーにLDAPサーバーを登録する

## ファクスドライバーにLDAPサーバーを登録する

LDAPサーバーやWindows ServerのActive Directoryをお使いの場合は、ファクスドライバーにサーバーを登録することで、サーバーから送信先を検索して選べます。

ここでは、ファクスドライバーにサーバーを登録する手順を説明します。

1
ファクスドライバーの[プリンターのプロパティ]画面を表示します。

- [プリンターのプロパティ]画面の表示のしかたについては、[プリンターのプロパティ]画面の表示のしかたをごらんください。

2
[初期設定]タブの[LDAPサーバー登録...]をクリックします。
3
[新規]をクリックしてLDAPサーバーの情報を登録します。

- 詳しくは、[LDAPサーバー登録]の設定内容（手順の後に記載）をごらんください。

4
[OK]をクリックします。

[LDAPサーバー登録]の設定内容

設定 | 説明
--- | ---
[LDAPサーバー一覧] | 登録済みのLDAPサーバーの一覧を表示します。 [▲上へ]／[▼下へ]：選んだLDAPサーバーの表示位置を移動します。 [削除]：選んだLDAPサーバーを削除します。
[サーバーアドレス] | LDAPサーバーのアドレスを入力します。
[LDAPサーバー名称] | [LDAPサーバー一覧]に表示するLDAPサーバーの名前を入力します。 サーバーを選ぶときにわかりやすい名前をつけます。
[接続]タブ | LDAPサーバーへ接続するときの認証形式やポートの設定をします。
| [認証形式] | LDAPサーバーへログインするときの、認証形式を選びます。 お使いのLDAPサーバーで採用している認証形式に合わせて選びます。 [Anonymous]以外を選んだ場合は、認証情報を入力します。
[ポート設定] | 必要に応じて、LDAPサーバーのポート番号を変更します。 通常は、そのままお使いいただけます。 SSLで通信するときは、[SSLを使用する]にチェックをつけます。
[検索]タブ | LDAP検索するときの検索ベースや、通信のタイムアウト時間などを設定します。
| [タイムアウト時間(秒)] | 必要に応じて、LDAPサーバーとの通信のタイムアウト時間を変更します。
[検索最大表示件数] | 必要に応じて、検索結果として表示する宛先の最大数を変更します。
[検索ベース] | 宛先を検索するときの、検索の起点を指定します。
[検索属性]タブ | LDAP検索するときに、名称、姓、名、ファクス番号、E-mail、会社名、組織名の各項目に対応する属性を入力します。

参照

- 送信先をLDAPサーバーから検索する

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。