ホーム > Web 設定ツール > プリントの使用環境を設定する > WSD印刷の使用環境を設定する

## WSD印刷の使用環境を設定する

### 設定の流れ

WSD（Web Service for Device）は、ネットワーク上のWSD対応機器を検索するための機能です。

ネットワークに接続された本機を自動的に検出して、Webサービスプリンターとして簡単にインストールできます。

本機とコンピューターとの通信には、HTTPを使います。本機とコンピューターとの通信をSSLで暗号化すれば、より安全に印刷できます。

WSD印刷を使う場合は、次の手順で設定してください。

1
ネットワーク設定をする
2
WSD印刷の基本設定をする
3
お使いの環境に合わせて設定する

- プロキシサーバーを使う

- SSLで通信する

4
コンピューターの設定をする

- WSD接続でインストールする

参考

- 本機をActive Directoryのドメインに参加させてお使いの場合は、WindowsでWebサービスによる印刷を安全に行える「WSD Secure Print機能」を利用できます。

### WSD印刷の基本設定をする

WSD印刷機能を使うための設定をします。

1
Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[DPWS設定]-[DPWS共通設定]で、DPWSの設定をします。

- 設定内容について詳しくは、[DPWS共通設定]の設定内容（手順の後に記載）をごらんください。

2
Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ネットワーク]-[DPWS設定]-[プリンター設定]で、プリンターの設定をします。

- 設定内容について詳しくは、[プリンター設定]の設定内容（手順の後に記載）をごらんください。

[DPWS共通設定]の設定内容

設定 | 説明
--- | ---
[Friendly Name] | コンピューターからWebサービスを使って探索したときに表示する本機の名前を入力します（半角62文字以内）。
[Publication Service] | 以下のどちらかの環境で本機を使う場合は、オンにします（初期値：オン）。 Windowsコンピューターで、NetBIOSが無効になっている環境 IPv6のみの通信を行うように構築された環境 Publication Serviceによる接続先の検出は、最大512個まで可能です（NetBIOSによる検出数を含む）。

[プリンター設定]の設定内容

設定 | 説明
--- | ---
[プリント機能] | WSD印刷機能を使う場合は、オンにします（初期値：オフ）。
[WSD Print V2.0設定] | WSD印刷バージョン2.0の機能を使う場合は、オンにします（初期値：オン）。 バージョン2.0に対応したコンピューターから本機に接続したときに、本機に対する印刷の事前通知や、アカウント情報の送付、機器拡張機能のパラメーター設定、機器の能力やローカライズ情報の取得などができるようになります。
[プリンター名] | WSDプリンターとして使うときの、本機の名前を入力します（半角63文字以内）。
[プリンター設置場所] | 必要に応じて、プリンター設置場所を入力します（半角63文字以内）。
[プリンター情報] | 必要に応じて、プリンター情報を入力します（半角63文字以内）。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。