ホーム > アクセシビリティー > 操作環境のアクセシビリティー機能を設定する（[ユニバーサル]） > 操作音やメッセージ表示の設定をする

## 操作音やメッセージ表示の設定をする

### キー操作音や警告音の設定をする

キー操作音や警告音など、本機の状態を知らせる音の設定をします。

1
[ユニバーサル]-[音設定]で、音の設定をします。

- 設定内容について詳しくは、[音設定]の設定内容（手順の後に記載）をごらんください。

2
[音の種類/大きさ設定]をタップし、音の種類と大きさを設定します。
3
個別に音の種類と大きさを設定する場合は、[個別設定]-[個別設定変更]をタップします。

- 設定内容について詳しくは、[音の種類/大きさ設定]の設定内容（手順の後に記載）をごらんください。

4
設定を変更し、[OK]をタップします。

[音設定]の設定内容

設定 | 説明
--- | ---
[音出力設定] | [操作確認音出力]、[正常終了音出力]、[準備完了音出力]、[注意音出力]、[削除音出力]、[認証音出力]をそれぞれ鳴らすかどうかを選びます（初期値：[する]）。 [一括出力]で[しない]を選ぶと、すべての音が鳴らなくなります。
[音の種類/大きさ設定] | [操作確認音]、[正常終了音]、[準備完了音]、[注意音]、[削除音]、[認証音]でそれぞれの音の種類と大きさを設定します。 [一括設定]を選択した場合は、すべての音の種類と大きさを一括で設定します。 [個別設定]を選択した場合は、それぞれの音の種類と大きさを個別に設定します。

[音の種類/大きさ設定]の設定内容

設定 | 説明
--- | ---
[操作確認音] | 次の操作確認音を鳴らすかどうかを選びます（初期値：[する]）。また、音の種類を選び、音量を調節します（初期値：[Signal]／[小]）。 [入力確認音]：キーを押して入力したときに鳴る音です。 [入力無効音]：キーを押したが無効な入力だったときに鳴る音です。 [基点音]：切換えがローテーションする選択項目で、初期値の項目が選ばれたときに鳴る音です。 [ウィンドウポップアップ音]：アイランドウィンドウやバルーンウィンドウを開いたときに鳴る音です。 [キーボード操作音]：キーボードやテンキーを操作したときに鳴る音です。
[正常終了音] | 次の正常終了音を鳴らすかどうかを選びます（初期値：[する]）。また、音の種類を選び、音量を調節します（初期値：[Signal]／[小]）。 [操作終了音]：操作が正常に終了したときに鳴る音です。 [通信終了音]：通信が正常に終了したときに鳴る音です。 [プリンター印刷完了音]：コンピューターからの印刷が正常に終了したときに鳴る音です。 [ファクス受信印刷完了音]：受信したファクスの印刷が正常に終了したときに鳴る音です。
[準備完了音] | 本機が使用できる状態になったときに準備完了音を鳴らすかどうかを選びます（初期値：[する]）。また、音の種類を選び、音量を調節します（初期値：[Signal]／[小]）。
[注意音] | 次の注意音を鳴らすかどうかを選びます（初期値：[する]）。また、音の種類を選び、音量を調節します（初期値：[Signal]／[小]）。 [弱注意音(Level1)]：各消耗品および交換部品が交換時期に近づき、本機の画面にメッセージが表示されたときに鳴る音です。 [弱注意音(Level2)]：ユーザーが誤った操作を行ったときに鳴る音です。 [弱注意音(Level3)]：メッセージやマニュアルを参照することで対処できるレベルのエラーが発生したときに鳴る音です。 [強注意音]：消耗品のセット不良や、サービスエンジニア対応レベルのエラーが発生したときに鳴る音です。
[削除音] | 文書やジョブを削除したときに削除音を鳴らすかどうかを選びます（初期値：[する]）。また、音の種類を選び、音量を調節します（初期値：[Signal]／[小]）。
[認証音] | ログインを行ったときに、認証結果に応じて認証音を鳴らすかどうかを選びます（初期値：[する]）。また、音の種類を選び、音量を調節します（初期値：[Signal]／[小]）。 [認証成功音]：ログイン画面で[ログイン]をタップし、ユーザー認証、部門認証が成功したときに鳴る音です。 [認証失敗音]：ログイン画面で[ログイン]をタップし、ユーザー認証、部門認証が失敗したときに鳴る音です。
[端末音] | bizhub Remote Accessを使ってモバイル端末から本機の画面を遠隔操作している場合に表示されます。 モバイル端末から出力する音を端末音ファイルの一覧から指定できます。

### メッセージの表示時間を変更する

本機の画面に表示するメッセージの表示時間を変更します。

[ユニバーサル]-[メッセージ表示時間]で設定します（初期値：[3秒]）。

### 画面の表示色を反転する

画面の表示色を反転させることで、高齢者や弱視の方でも画面を見やすくします。

[ユニバーサル]-[画面表示色反転設定]で設定します（初期値：[反転しない]）。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。