ホーム > 本機について > オプションの各部の名前とはたらき > マニュアルステープルの使い方

## マニュアルステープルの使い方

フィニッシャーに搭載されているマニュアルステープル機能を使うと、印刷した用紙のコーナー（45°）を手動でとじることができます。ステープルを設定しないで印刷した用紙を、後でとじる場合に便利です。

ステープルでとじるときは、用紙のコーナーをフィニッシャー前面のスリットにセットします。用紙のコーナーをスリットの奥に突き当たるまで差込むと、フィニッシャーが自動でステープルを行います。

参考

- この機能を使うには、オプションが必要です。必要なオプションについては、本書の「オプションが必要な機能一覧」をごらんください。
- 1度にステープルできる用紙の枚数は、50枚（90 g/m2（23-15/16 lb））までです。
- 本機がスリープモードになっている場合、マニュアルステープルは動作しません。マニュアルステープルを行うときは、スリープモードを解除してください。
- フィニッシャーのスリット内のLEDランプが消灯しているときは、マニュアルステープル機能を使用できません。

関連設定（管理者向け）

- [設定メニュー]-[管理者]-[環境設定]-[マニュアルステープル設定]

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。