ホーム > よくあるご質問 > 運用管理

## 運用管理

### Q. ユーザーごとに使用できる機能を制限できますか？

A. ユーザー認証を設定することで、ユーザーごとに使用できる機能を制限できます。

操作方法について詳しくは、ユーザーごとに使える機能を制限するをごらんください。

参考

- 制限されている機能を実行しようとすると、禁止されている旨のメッセージが表示されます。

### Q. ユーザーごとにカウンターを管理できますか？

A. ユーザー認証を設定することで、ユーザーごとにカウントが管理されます。管理者設定でユーザーごとのカウントを確認できます。また、ユーザーごとに印刷できる枚数の上限を設定することもできます。

カウンターの確認方法について詳しくは、ユーザーごとにカウンターを確認するをごらんください。

印刷枚数の上限の設定方法について詳しくは、ユーザーごとに印刷できる枚数の上限を管理するをごらんください。

### Q. 認証＆プリントをするためには、ドライバーで何か設定する必要はありますか？

A. 認証＆プリントを実行するためには、ドライバーで[ユーザー認証]を設定し、[出力方法]を[認証&プリント]に設定することが必要です。

操作方法について詳しくは、コンピューターで認証＆プリントを設定して印刷するをごらんください。

参照

- あらかじめ本機の管理者設定とプリンタードライバーのプロパティ画面で、ユーザー認証を設定してください。本機のユーザー認証設定については、本体装置認証を設定するをごらんください。プリンタードライバーのユーザー認証設定については、プリンタードライバーでユーザー認証／部門管理を有効にするをごらんください。

### Q. ユーザー認証をしていますが、登録していないユーザー（パブリックユーザー）に本機の操作を許可することはできますか？

A. パブリックユーザーの使用を許可すれば、登録していないユーザーでも操作できます。また、パブリックユーザーが利用できる機能を制限することもできます。

パブリックユーザーの使用を許可する場合は、Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ユーザー認証/部門管理]-[認証方式]で、[パブリックユーザー]を[許可する（ログインあり）]または[許可する（ログインなし）]に設定します。

パブリックユーザーが利用できる機能を制限する場合は、Web Connectionの管理者モード（または本機の[設定メニュー]-[管理者]）の[ユーザー認証/部門管理]-[ユーザー認証設定]-[パブリックユーザー認証設定]で、[機能制限]を設定します。

### Q. これまでにコピーした枚数を確認することはできますか？

A. これまでにコピーした総枚数などを確認できます。また、コピーやプリントなど、機能ごとの出力枚数を確認することもできます。

操作方法について詳しくは、カウンターの確認方法をごらんください。

### Q. 一定時間操作しないと画面が変りますが、この時間は変更できますか？

A. 管理者設定で以下の時間を変更できます。

- 低電力モードおよびスリープモードに移行するまでの時間（[低電力設定]、[スリープ設定]）

  - 設定内容について詳しくは、[電源/パワーセーブ設定]をごらんください。

- 設定したすべての機能が初期値に戻るまでの時間（[システムオートリセット]）

  - 設定内容について詳しくは、[システムオートリセット]をごらんください。

- 機能ごとの設定が初期値に戻るまでの時間（[オートリセット]）

  - 設定内容について詳しくは、[オートリセット]をごらんください。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。