ホーム > 拡張機能 > ICカード認証を導入する > Data Administratorを使う（管理者向け） > ユーザーの認証情報を登録する

## ユーザーの認証情報を登録する

Data Administratorでユーザーの認証情報を登録するには、ICカード認証装置がコンピューターのUSBポートに接続され、コンピューターと本機がネットワークで接続されている必要があります。

1
本機の主電源スイッチをONにします。
2
Data Administratorを起動し、本機の装置情報を読込みます。

- ICカード認証装置を接続後、5秒以上経過してから操作を行ってください。

- 装置情報の読込みについては、Data Administratorのマニュアルをごらんください。

3
[機能選択]から[認証設定]-[ユーザー設定]を選び、[追加]をクリックします。
4
ユーザーのテンプレートを選び、[OK]をクリックします。

- テンプレートについては、Data Administratorのマニュアルをごらんください。

5
ユーザー名、パスワードを入力して、[ICカード/NFC認証]タブまたは[ICカード認証]タブを選びます。
6
ICカードをICカード認証装置にかざして、[読取開始]をクリックします。

- [カードID入力]をクリックして、カードIDを登録することもできます。

- Android端末を使う場合は、Android端末のスリープモードを解除し、画面ロックを解除してから、ICカード認証装置にかざしてください。

7
[OK]をクリックして、次のユーザーの認証情報を登録します。
8
すべてのユーザーの認証情報の登録が終わったら、[装置に書込み]をクリックします。

- ユーザー名を選び、[編集...]をクリックすると、登録情報を変更できます。

9
[書込み]をクリックします。

- Data Administratorには一括コピー機能があります。登録した認証情報を複数の装置にまとめて書込むこともできます。

10
本機への書込みが完了したら、[OK]をクリックします。
11
コンピューターのUSBポートからICカード認証装置を取外します。
重要

- USBケーブルの抜き差しは、プラグの部分を持って行ってください。故障の原因となります。

12
ICカード認証装置を本機のUSBポートに接続します。
重要

- USBケーブルの抜き差しは、プラグの部分を持って行ってください。故障の原因となります。

13
本機を再起動します。
重要

- 本機を再起動するときは、主電源スイッチをOFFにして、10秒以上経過してからONにしてください。間隔をあけないと、正常に機能しないことがあります。

14
本機で認証を行い、ログインできることを確認します。

# ブックマーク

ページ右上のをクリックまたはタップするとになりブックマークとして登録されます。

# タイトルで絞る

検索の対象範囲を本ユーザーズガイドのメニューの中から絞り込むことができます。
複数選択が可能です。