ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明トポロジー機能設定
検索

# トポロジー機能設定

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [システム連携]
      - [ユビキタスプリント設定]
        - [トポロジー機能設定]

ユビキタスプリントのトポロジー機能を設定します。

トポロジー機能の設定を有効にすると、有効にした本体がユビキタスグループの構成情報を管理できるようになります。

設定 | 説明
--- | ---
[トポロジー機能使用設定] | トポロジー機能を使うかどうかを選びます。 トポロジー機能を使う場合は、[有効]を選びます。 以下の設定が変更された場合、[トポロジー機能使用設定]は強制的に[無効]になります。 認証方式の設定が解除、または別の認証方式に変更された場合 [セキュリティー強化設定]が有効に変更された場合
[ユビキタスグループ設定] | 自機が参加するユビキタスグループの名前を設定します。 [トポロジー機能使用設定]が[有効]の場合に設定できます。
[接続タイムアウト設定] | トポロジー機から他の本体へ問い合わせするときの、タイムアウト時間を設定します。 [トポロジー機能使用設定]が[有効]の場合に設定できます。
[ユビキタスグループ再構築] | 自機が参加するユビキタスグループの構成リストを再構築します。 ユビキタスグループ内の本体が撤去された場合などに、構成リストの情報を更新するために使用します。 [トポロジー機能使用設定]が[有効]の場合に設定できます。

#####

- この機能は、ストレージ機能が無効の場合に設定できます。