ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明認証方式
検索

# 認証方式

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [ユーザー認証/部門管理]
      - [認証方式]

ユーザー認証や部門管理の認証方式など、本機の認証機能を設定します。

#####

- ユーザー認証や部門管理について詳しくは、こちらをごらんください。

設定 | 説明
--- | ---
[ユーザー認証] | ユーザー認証の認証方式を設定します。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[パブリックユーザー] | ユーザー認証を導入している場合に、登録されていないユーザーの使用を許可するかどうかを選びます。認証操作をせずに本機を使用するユーザーを「パブリックユーザー」と呼びます。 パブリックユーザーの使用を許可する場合は、ログイン方法を選びます。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[制限機能使用時のログイン] | パブリックユーザーが制限された機能を使おうとしたとき、ログイン画面を表示してユーザーの切換えを要求するかどうかを選びます。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[部門管理] | 部門管理を導入して、ユーザーを部門単位で管理するかどうかを選びます。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[部門管理認証方式] | [部門管理]で[管理する]を選んだ場合は、部門認証の方法を選びます。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[ユーザー認証/部門認証の連動] | ユーザー認証と部門管理を組合わせて利用する場合は、ユーザ認証と部門管理を連動するかどうかを選びます。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[上限値到達時の動作] | それぞれのユーザーには、印刷できる枚数に上限を設定できます。ここでは、上限を超えた場合の動作を選びます。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[カウンター割当て数] | ユーザー認証と部門管理を導入する場合、ユーザー、部門ごとにカウント管理を行います。本機では、カウント管理を行うために、1000件のカウンター領域が用意されています。ここでは、ユーザーに割当てるカウンター領域の数を指定します。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[チケット保持時間設定] | 認証サーバーとしてActive Directoryをお使いの場合に、Kerberos 認証チケットを保持する時間を変更します。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[LDAP-ICカード認証設定] | 認証装置(ICカード認証タイプ)を接続してICカードによるユーザー認証を導入している場合に、認証カードに登録されているカードIDを使って、LDAPサーバーで認証するための設定をします。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[NFC使用設定] | NFC認証を使用するかどうかを選びます。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[Bluetooth LE使用設定] | Bluetooth LE認証を使用するかどうかを選びます。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[外部サーバーDNキャッシュ] | LDAPサーバーによる認証を高速化するために、DN(Distinguished Name)の情報を本機に保存するかどうかを選びます。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[拡張ユーザーDB] | 拡張ユーザーデータベースを使って、本機に登録するユーザー情報の件数を拡張するかどうかを選びます。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。