ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明両面印刷位置：先端
検索

# 両面印刷位置：先端

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [環境設定]
      - [エキスパート調整]
        - [プリンター調整]
          - [両面印刷位置：先端]

両面印刷の裏面を印刷するときに、用紙を排紙する方向に対して、用紙先端の印刷を開始する位置を調整します。

スタートを押すとテストパターンを印刷します。テストパターンを確認して、用紙先端から印刷を開始するまでの位置が4.2 mmになるように、必要に応じて調整を繰返してください。

設定 | 説明
--- | ---
[用紙種類] | 印刷を開始する位置を調整する用紙の種類を選びます。
[調整値] | [－]、[＋]をタップして、-3.0 mm～3.0 mmの範囲で調整値を入力します。 初期値は[0.0 mm]です。