ユーザーズガイド

検索

ホームスキャン送信のしかた

# 送信のしかた

- Android端末をお使いの場合
- iOS端末をお使いの場合

## Android端末をお使いの場合

NFCを使ってbizhub Remote Accessで本機に接続し、Panel Linkスキャンを実行する手順を説明します。

- bizhub Remote Accessを使って本機に接続するときにNFCを使用する場合は、あらかじめ本機または本機へ接続可能なアクセスポイントにAndroid端末を接続しておいてください。

- あらかじめbizhub Remote Accessで送信先を設定しておいてください。設定方法について詳しくは、bizhub Remote Accessのヘルプをごらんください。

- Panel Linkスキャン機能でGoogleドライブに送信するには、Android端末が本機とGoogleドライブの両方に接続できるネットワークに接続されている必要があります。

1. 原稿をセットします。

2. Android端末でbizhub Remote Accessを起動し、[Panel Link]をタップします。

3. Android端末を本機の操作パネルのモバイルタッチエリアにかざします。

   - Android端末がスリープモード（スクリーンオフ）または画面ロック状態の場合は、Android端末のスリープモードを解除し、画面ロックを解除してから、モバイルタッチエリアにかざしてください。

   bizhub Remote Accessで本機に接続されます。

4. Android端末の画面で、トップメニューの[Panel Linkスキャン]をタップします。

5. 必要に応じて、[Panel Linkスキャン]の画面で、スキャン送信のオプション設定をします。

   - ファイル形式は、PDFまたはコンパクトPDFから選べます。コンパクトPDFを選んだ場合は、テキスト検索可能なPDF(サーチャブルPDF)を作成できます。

6. Android端末の画面で、[スタート]をタップします。

   Android端末のストレージまたはGoogleドライブへの送信が開始されます。

#####

- Android端末で設定されている言語が、本機と異なる場合、読込んだ原稿データのファイル名が端末側で正しく表示されない場合があります。

- bizhub Remote Accessを起動するときの優先起動モードを[Panel Link]に設定している場合、bizhub Remote Accessを起動せずにAndroid端末をモバイルタッチエリアにかざすと、自動的にPanel Linkモードで接続します。設定について詳しくは、こちらをごらんください。

- テキスト検索可能なPDF(サーチャブルPDF)を作成する場合は、Googleドライブへの接続が必要です。Android端末が本機とGoogleドライブの両方に接続できるネットワークに接続されている必要があります。

- Panel Linkスキャンの操作方法について詳しくは、bizhub Remote Accessのヘルプをごらんください。

## iOS端末をお使いの場合

Bluetooth LEを使ってbizhub Remote Accessで本機に接続し、Panel Linkスキャンを実行する手順を説明します。

- bizhub Remote Accessを使って本機に接続するときにBluetooth LEを使用する場合は、あらかじめ本機または本機へ接続可能なアクセスポイントにiOS端末を接続しておいてください。

- あらかじめbizhub Remote AccessでGoogleドライブを利用するための設定をしておいてください。設定方法について詳しくは、bizhub Remote Accessのヘルプをごらんください。

- Panel Linkスキャン機能でGoogleドライブに送信するには、iOS端末が本機とGoogleドライブの両方に接続できるネットワークに接続されている必要があります。

1. 原稿をセットします。

2. iOS端末でbizhub Remote Accessを起動し、[Panel Link]をタップします。

3. iOS端末の画面で装置を検索し、検索結果に表示されるBluetooth LE装置から本機を選択します。

4. bizhub Remote Accessで[Connect]をタップします。

   bizhub Remote Accessで本機に接続されます。

5. iOS端末の画面で、トップメニューの[Panel Linkスキャン]をタップします。

6. 必要に応じて、[Panel Linkスキャン]の画面で、スキャン送信のオプション設定をします。

   - ファイル形式は、PDFまたはコンパクトPDFから選べます。コンパクトPDFを選んだ場合は、テキスト検索可能なPDF(サーチャブルPDF)を作成できます。

7. iOS端末の画面で、[スタート]をタップします。

   送信が開始されます。

#####

- iOS端末で設定されている言語が、本機と異なる場合、読込んだ原稿データのファイル名が端末側で正しく表示されない場合があります。

- テキスト検索可能なPDF(サーチャブルPDF)を作成する場合は、Googleドライブへの接続が必要です。iOS端末が本機とGoogleドライブの両方に接続できるネットワークに接続されている必要があります。

- Panel Linkスキャンの操作方法について詳しくは、bizhub Remote Accessのヘルプをごらんください。