ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明基本設定
検索

# 基本設定

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [ユーザー設定]
    - [プリンター設定]
      - [基本設定]

本機の印刷設定の初期値を設定します。

プリンタードライバーから指定がない場合は、この設定に従って動作します。

設定 | 説明
--- | ---
[PDL設定] | ページ記述言語(Page Description Language)を選びます。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[原稿画質] | 原稿に合わせて原稿画質のモードを選びます。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[エッジ強調] | 表文字、グラフィックなど、画像のエッジ部分を強調して、読みやすくします。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[印刷部数] | 印刷部数を入力します。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[画像の向き] | 印刷する画像の向きを選びます。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[トナー節約] | トナー消費量を節約します。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[紙折り設定] | 折り加工するかどうかを選びます。折り加工する場合は、折り方を選びます。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[中折り/三つ折り　折り単位設定] | 折り加工するときの単位を、[部単位]、[1枚ごと]、[ページ単位]から選びます。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[開き方向/とじ方向補正] | 両面印刷するときの、とじ位置の補正のしかたを選びます。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[スプール設定] | 印刷ジョブを実行中に次の印刷ジョブを受信した場合、ハードディスクに次のジョブを保存するかどうかを選びます。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[用紙サイズ変換] | [ユーザー設定]-[プリンター設定]-[用紙設定]-[用紙サイズ]で指定した用紙が給紙トレイにセットされていない場合に、近いサイズの用紙に印刷するかどうかを選びます。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[バナーシート設定] | 印刷データの送信者や表題などを記載したバナーページ(表紙)を印刷するかどうかを選びます。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[線幅補正] | 文字や線の幅の補正のしかたを選びます。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[グレー背景線幅補正] | 文字の線の背景がグレーのときに、線幅が太く見えるのを抑止するかどうかを選びます。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[小さめ印刷] | PDF、PPML、OOXML(docx、xlsx、pptx)ファイルをダイレクト印刷するときに、ページ全体を少し縮小して印刷するかどうかを選びます。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。
[OOXML印刷モード] | OOXML(docx、xlsx、pptx)ファイルをダイレクト印刷するときに、画質を優先するか、速度を優先するかを選びます。 設定内容について詳しくは、こちらをごらんください。