ユーザーズガイド

検索

ホームはじめに対応する用紙の種類を確認する

# 対応する用紙の種類を確認する

用紙種類 | 用紙坪量 | 用紙容量
--- | --- | ---
普通紙*1 再生紙 片面専用用紙*2 特殊紙*3 レターヘッド紙*4 色紙*5 ユーザー紙1*6 ユーザー紙2*6 | 60 g/m2～ 90 g/m2 | 手差しトレイ：100枚 トレイ1：500枚 トレイ2：500枚 給紙キャビネット PC-113：500枚 給紙キャビネット PC-213：500枚 給紙キャビネット PC-413：2500枚
厚紙1 ユーザー紙3*6 | 91 g/m2～ 120 g/m2 | 手差しトレイ：20枚 トレイ1：150枚 トレイ2：150枚 給紙キャビネット PC-113：150枚 給紙キャビネット PC-213：150枚 給紙キャビネット PC-413：1000枚
厚紙1+ ユーザー紙4*6 | 121 g/m2～ 157 g/m2 | 手差しトレイ：20枚 トレイ1：150枚 トレイ2：150枚 給紙キャビネット PC-113：150枚 給紙キャビネット PC-213：150枚 給紙キャビネット PC-413：1000枚
厚紙2 ユーザー紙5*6 | 158 g/m2～ 209 g/m2 | 手差しトレイ：20枚 トレイ1：150枚 トレイ2：150枚 給紙キャビネット PC-113：150枚 給紙キャビネット PC-213：150枚 給紙キャビネット PC-413：1000枚
厚紙3 ユーザー紙6*6 | 210 g/m2 ～ 220 g/m2 | 手差しトレイ：20枚 トレイ1：150枚 トレイ2：150枚 給紙キャビネット PC-113：150枚 給紙キャビネット PC-213：150枚 給紙キャビネット PC-413：1000枚
OHPフィルム | － | 手差しトレイ：20枚
はがき | － | 手差しトレイ：20枚
封筒 | － | 手差しトレイ：10枚
ラベル用紙 | － | 手差しトレイ：20枚
インデックス紙 | － | 手差しトレイ：20枚

*1 80 g/m2の場合。

*2 両面に印刷したくない用紙(すでに1面目に印刷がされている用紙など)。

*3 上質紙などの特別な用紙。

*4 あらかじめ社名や定型文などが印刷された用紙。

*5 カラーペーパーなど色が付いた用紙。

*6 よく使う用紙種類として本機に登録されている用紙。

#####

- OHPフィルムや色紙など、普通紙以外の用紙を専用紙と呼びます。給紙トレイに専用紙をセットした場合、用紙の種類を正しく設定してください。正しく設定しないと、紙づまりや画像不良の原因となります。

#####

- 用紙坪量、メディア調整の設定については、サービス実施店にお問い合わせください。

- 片面印刷された用紙の裏面に印刷する場合は、手差しトレイに用紙をセットし、用紙の設定で[両面2面目]を選ぶことで、印刷画質の低下を軽減できます。[両面2面目]は、手差しトレイに普通紙、厚紙1、厚紙1+ 、厚紙2、厚紙3をセットしたときに設定できます。

- 厚紙3を使う場合は、十分な画像が得られない可能性があります。

- OHPフィルムをトレイにセットする場合は、方向にセットしてください。