ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明全領域上書き削除
検索

# 全領域上書き削除

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [セキュリティー設定]
      - [ストレージ管理設定]
        - [全領域上書き削除]

本機を廃棄、またはリース返却するときなどに、本機のストレージの全領域に保存されているすべてのデータを上書き削除します。また、すべてのパスワードを出荷時設定に戻します。

この操作を実行する前に、サービス実施店にご連絡ください。

上書き削除を実行するときは、[上書き削除方式]を選び、[削除実行]をタップします。

- [モード1]：0x00で上書き

- [モード2]：1バイトの乱数で上書き-1バイトの乱数で上書き-0x00で上書き

- [モード3]：0x00で上書き-0xffで上書き-1バイトの乱数で上書き-検証

- [モード4]：1バイトの乱数で上書き-0x00で上書き-0xffで上書き

- [モード5]：0x00で上書き-0xffで上書き-0x00で上書き-0xffで上書き

- [モード6]：0x00で上書き-0xffで上書き-0x00で上書き-0xffで上書き-0x00で上書き-0xffで上書き-乱数で上書き

- [モード7]：0x00で上書き-0xffで上書き-0x00で上書き-0xffで上書き-0x00で上書き-0xffで上書き-0xaaで上書き

- [モード8]：0x00で上書き-0xffで上書き-0x00で上書き-0xffで上書き-0x00で上書き-0xffで上書き-0xaaで上書き-検証

初期値は[モード1]です。

#####

- [削除実行]をタップしたあと、[上書き削除 + レポート印刷]を選ぶと、 データ消去後に結果報告のレポートを印刷できます。必要に応じて、レポートに記載する顧客名を指定できます。詳しくは、こちらをごらんください。