ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明送信ドメイン制限設定
検索

# 送信ドメイン制限設定

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [ネットワーク設定]
      - [送信ドメイン制限設定]

E-mail送信、インターネットファクス、IPアドレスファクスの送信先のドメインを制限します。

設定 | 説明
--- | ---
[制限する]／[制限しない] | 送信先のドメインを制限するかどうかを選びます。 初期値は[制限しない]です。
[送信許可設定] | 送信先として許可するドメインを指定します。 登録先のドメインキーを選び、ドメインのIPアドレスまたはドメイン名を入力します(255バイト以内)。 「?」は1個の任意の文字として解釈されます。 「*」は0個以上の任意の文字として解釈されます。
[送信拒否設定] | 送信先として拒否するドメインを指定します。 登録先のドメインキーを選び、ドメインのIPアドレスまたはドメイン名を入力します(255バイト以内)。 「?」は1個の任意の文字として解釈されます。 「*」は0個以上の任意の文字として解釈されます。
[共有宛先の制限確認] | 本機に登録されている宛先に、送信不可の宛先が含まれているかどうかを確認します。

#####

- [送信許可設定]を設定すると、[送信拒否設定]で設定した内容は削除されます。

- [送信拒否設定]を設定すると、[送信許可設定]で設定した内容は削除されます。