ユーザーズガイド

検索

ホーム Web設定ツール USBメモリーを使ったファームウェアの更新をパスワードで制限する

# USBメモリーを使ったファームウェアの更新をパスワードで制限する

サービスエンジニアがUSBメモリーを使って本機のファームウェアを更新するときに、パスワードの入力を要求するための設定をします。

管理者モードの[セキュリティ]-[FW更新(USB)許可設定]で、次の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[USB更新] | USBメモリーを使って本機のファームウェアを更新するときに、パスワードの入力を要求する場合は、[パスワード優先]を選びます。 [USB接続許可設定優先]を選ぶと、管理者モードの[セキュリティ]-[USB接続許可設定]-[外部メモリー(サービス)]-[ファームウェア更新]の設定が適用されます。 初期値は[USB接続許可設定優先]です。
[パスワード]／[パスワードの再入力] | [USB更新]で[パスワード優先]を選んだ場合に、USBメモリーを使ったファームウェアの更新を許可するためのパスワードを入力します（20文字以内）。 パスワードを入力(変更)する場合は、[パスワードを変更する]にチェックをつけてから、新しいパスワードを入力します。