ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明外部サーバー設定
検索

# 外部サーバー設定

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [ユーザー認証/部門管理]
      - [外部サーバー設定]

外部サーバー認証を導入する場合に、認証サーバーを登録します。

2つのサーバーをグループにすることで、サーバーがダウンしたときに、もう一方のサーバーに切換えて認証を行うことができます。

サーバーを登録したい番号を選び、[新規登録]をタップします。

設定 | 説明
--- | ---
[サーバー名称] | お使いの認証サーバーの名前を入力します(半角32文字以内)。 登録する認証サーバーに、わかりやすい名前をつけます。
[第1サーバー登録] | サーバーグループの第1サーバーを登録します。 設定内容について詳しくは、下記の[第1サーバー登録]の設定内容をごらんください。
[第2サーバー設定] | 第1サーバーに接続できないときに第2サーバーへ接続するための設定をします。 設定内容について詳しくは、下記の[第2サーバー設定]の設定内容をごらんください。
[ラウンドロビン機能] | 第1サーバーと第2サーバーへ交互に接続するかどうかを選びます。 [有効]を選ぶと、第1サーバーと第2サーバーに交互に接続することで、サーバーの負荷を分散することができます。 初期値は[無効]です。

[第1サーバー登録]の設定内容

設定 | 説明
--- | ---
[Active Directory] | 認証サーバーとしてActive Directoryをお使いの場合に、サーバーの情報を登録します。 [デフォルトドメイン名]：お使いのActive Directoryのデフォルトドメイン名を入力します(半角64文字以内)。 [タイムアウト時間]：必要に応じて、Active Directoryとの通信のタイムアウト時間を変更します。 初期値は[60秒]です。
[NTLM v1] | 認証サーバーとしてNTLM v1をお使いの場合に、サーバーの情報を登録します。 [デフォルトドメイン名]：お使いの認証サーバーのデフォルトドメイン名を入力します(半角64文字以内)。デフォルトドメイン名は大文字で入力してください。
[NTLM v2] | 認証サーバーとしてNTLM v2をお使いの場合に、サーバーの情報を登録します。 [デフォルトドメイン名]：お使いの認証サーバーのデフォルトドメイン名を入力します(半角64文字以内)。デフォルトドメイン名は大文字で入力してください。
[LDAP] | 認証サーバーとしてLDAPをお使いの場合に、サーバーの情報を登録します。 [サーバーアドレス]：お使いのLDAPサーバーのアドレスを入力します。 [検索ベース1]～[検索ベース3]：認証するユーザーを検索するときの、検索の起点と範囲を設定します。 [検索ベース]：検索の起点を指定します(半角255文字以内)。 入力例：「cn=users,dc=example,dc=com」 [検索範囲]：ツリーの検索範囲を選びます。初期値は[ツリー全体]です。[ツリー全体]を選ぶと、入力した起点から下のツリー構造も含めて検索します。[直下1階層のみ]を選ぶと、入力した起点の直下の1階層のみを検索します。この場合、起点の階層自体は検索対象に含まれません。 [SSL使用設定]：SSLで通信するかどうかを選びます。初期値は[使用しない]です。 [ポート番号]：必要に応じて、ポート番号を変更します。初期値は[389]です。 [タイムアウト時間]：必要に応じて、LDAPサーバーとの通信のタイムアウト時間を変更します。初期値は[60]秒です。 [認証形式]：LDAPサーバーへログインするときの、認証方式を選びます。お使いのLDAPサーバーで採用している認証方式に合わせて選びます。初期値は[Simple]です。 [検索属性]：ユーザーアカウントの検索で使う、検索属性を入力します(半角64文字以内)。初期値は[uid]です。 [検索ディレクトリサービス]：ユーザーを検索するディレクトリサービスの種類を選びます。Windows Server 2008以降のサーバーでActive Directoryを使用する場合は、[Active Directory]を選びます。初期値は[その他]です。 [検索属性による認証]：[認証形式]で[Simple]を選んだ場合に、LDAPサーバーでの認証に必要なDN(Distinguished Name)を、本機が自動的に生成するかどうかを選びます。また、ユーザーのIDを検索するためにLDAPサーバーにログインするときに使う認証情報を入力します。初期値は[無効]です。

[第2サーバー設定]の設定内容

設定 | 説明
--- | ---
[使用する]／[使用しない] | 第2サーバーを使うかどうかを選びます。 初期値は[使用しない]です。
[再接続設定] | 第1サーバーに接続できないときに第2サーバーへ接続するための設定をします。 [ログイン毎に接続]：本機での認証時に毎回、第1サーバーへ接続します。第1サーバーがダウンしている場合は、第2サーバーへ接続します。 [指定時間毎に接続]：本機での認証時に第1サーバーがダウンしている場合、第2サーバーへ接続します。以後、[再接続時間]で設定した時間を経過するまでの間、本機での認証時に第2サーバーへ接続します。[再接続時間]で設定した時間を経過した後は、本機での認証時に再度、第1サーバーへ接続します。 初期値は[指定時間毎に接続]です。
[第2サーバー登録] | 第2サーバーを登録します。 設定内容について詳しくは、[第1サーバー登録]の設定内容をごらんください。

#####

- 登録した認証サーバーの情報を変更するときは、登録番号を選び、[編集]をタップします。

- 登録した認証サーバーを削除するときは、登録番号を選び、[削除]をタップします。

- 複数の認証サーバーを登録する場合は、通常使う認証サーバーを選んでから[初期値設定]をタップして、初期値として登録します。