ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明通信相手先
検索

# 通信相手先

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [ネットワーク設定]
      - [TCP/IP設定]
        - [IPsec設定]
          - [IPsec設定]
            - [通信相手先]

IPsecを使うときの、本機の通信相手先を登録します。通信相手先は10件まで登録できます。

グループを選び、[編集]を押します。

設定 | 説明
--- | ---
[使用する]／[使用しない] | 通信相手先を登録する場合は、[使用する]を選びます。 初期値は[使用しない]です。
[グループ名] | 通信相手先の名前を入力します(半角10文字以内)。
[アドレス指定方式] | 通信相手先のアドレスの指定方法を選びます。選んだ指定方法に合わせて、通信相手先のIPアドレスを指定します。
[Pre-Shared Key文字列] | 通信の相手と共有するPre-Shared Key文字列をASCIIコード(128文字以内)またはHEXコード(256文字以内)で入力します。 通信相手と同じ文字列を設定します。
[Key-ID文字列] | Pre-Shared Keyに指定する、Key-IDを入力します(128バイト以内)。

#####

- 登録済みの通信相手先の設定の内容を確認するときは、グループ名を選び、[設定内容]を押します。