ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明プリント蓄積時の認証動作設定
検索

# プリント蓄積時の認証動作設定

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [ユーザー認証/部門管理]
      - [ユーザー認証設定]
        - [管理設定]
          - [プリント蓄積時の認証動作設定]

認証&プリントジョブが蓄積されている場合にログイン画面で認証したときの動作の初期値を設定します。

設定 | 説明
--- | ---
[認証&プリント後基本画面遷移] | 認証&プリントの認証と、本機へログインするための認証を、同時に行えるようにするかどうかを選びます。 [可能にする]を選ぶと、ログイン画面の[認証&プリント]に[印刷後ログイン]を表示します。 初期値は[不可]です。
[プリント蓄積時の認証動作設定] | ログイン画面で認証したあとの動作の初期値を選びます。 [印刷後ログアウト]：認証&プリントジョブを印刷します。本機へのログインはしません。 [印刷せずログイン]：本機へログインします。認証&プリントジョブは印刷しません。 [印刷後ログイン]：認証&プリントジョブを印刷し、本機へログインします。[認証&プリント後基本画面遷移]で[可能にする]を選んだ場合に設定できます。 初期値は[印刷後ログアウト]です。