ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明 SMBサーバー共通設定
検索

# SMBサーバー共通設定

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [ネットワーク設定]
      - [SMB設定]
        - [SMBサーバー設定]
          - [SMBサーバー共通設定]

本機をSMBサーバーとして使うための共通の設定をします。

設定 | 説明
--- | ---
[SMBホスト名] | 本機のホスト名を入力します(半角15文字以内)。
[ワークグループ] | 本機が所属するワークグループ名を入力します(半角15文字以内)。 初期値は[WORKGROUP]です。
[SMB認証プロトコル] | 本機で使用するSMB認証プロトコルを選びます。 SMB 1.0を使用するネットワーク環境の場合は、[SMB1.0/SMB2.0/SMB3.0]を選びます。 初期値は[SMB1.0/SMB2.0/SMB3.0]です。
[SMB署名設定] | お使いの環境に合わせて、本機のSMB署名を有効にするかどうかを選びます。 [無効]：本機のSMB署名は無効になります。 [要求時のみ]：クライアント側からSMB署名の要求があった場合のみ本機（サーバー）のSMB署名が有効になります。クライアント側からSMB署名の要求がない場合は、本機（サーバー）のSMB署名は無効で動作するため、クライアント側のSMB署名が無効でも接続できます。 [必須]：本機のSMB署名が有効になります。接続にはクライアント側もSMB署名が必要となるため、クライアント側のSMB署名が無効になっている場合は接続できません。 初期値は[要求時のみ]です。