ユーザーズガイド

検索

ホーム拡張機能ユビキタスグループを作成する

# ユビキタスグループを作成する

ユビキタスグループに設定されていない本体で、ユビキタスグループを作成します。

LK-114_SetupToolでは、ユビキタスグループのトポロジー機の構成のみ設定できます。

1. [グループを作成する]をクリックします。

2. [ユビキタスグループ名]にユビキタスグループ名を入力して、ユビキタスグループのトポロジー機に設定する本体にチェックをつけ、[OK]をクリックします。

3. [トポロジー機能]にチェックをつけ、[OK]をクリックします。

4. 本体の管理者パスワード、およびOpenAPIのユーザー名とパスワードを入力し、[OK]をクリックします。

   - OpenAPI認証のユーザー名とパスワードを使用しない場合は、管理者パスワードのみ入力します。

   ユビキタスグループが作成されます。

5. [閉じる]をクリックします。

#####

- LK-114_SetupToolでユビキタスグループのトポロジー機の構成を設定したあと、ユビキタスグループにストレージ機やクライアント機を追加したり、ユビキタスグループのストレージ機やクライアント機の構成を変更したりする場合は、本体の操作パネルから設定してください。また、複数のユビキタスグループを連携させる場合は、Web Connectionを使用して、連携するユビキタスグループを設定してください。

- WAN越えでユビキタスグループを構成することはできません。

#####

- 管理者パスワード、およびOpenAPIユーザー名とパスワードは、LK-114_SetupToolの[管理者設定]で初期値を設定しておくことができます。詳しくは、こちらをごらんください。

- 異なる機種でユビキタスグループを構成する場合は、簡易認証を許可する必要があります。簡易認証を許可する方法について詳しくは、こちらをごらんください。

- ネットワーク上に本体が接続されていないローカル環境で、ユビキタスグループを作成することができます。詳しくは、こちらをごらんください。