ユーザーズガイド

検索

ホーム本機について本機にログインする

# 本機にログインする

本機の認証設定によって、ログインの方法が異なります。

- [1対多認証]の場合は、認証装置に指を置くだけでログインします。

- [1対1認証]の場合は、ユーザー名を入力してから、認証装置に指を置くことでログインします。

- 他のユーザーがログイン中のときに、新しいユーザーがログイン操作を行うと、ログイン中のユーザーは自動的にログアウトし、新しいユーザーがログインします。ログイン中のユーザーが自動的にログアウトするときは、ログアウトの確認画面が表示されます。

1. [認証方法]で[認証装置]が選ばれていることを確認します。

   - [1対1認証]の場合は、ユーザー名を入力します。

2. 認証装置に指を置きます。

   - 指は読取り部分の窪みと突起部分を目標にして、指先の腹で軽く触れるようにまっすぐにした状態で置いてください。

   認証が開始されます。認証に成功すると、本機にログインします。

#####

- 認証の失敗が多く発生する場合は、正しく指静脈パターンが登録されていない可能性があります。指静脈パターンを登録しなおしてください。

#####

- ログアウトの確認画面を表示するかどうかを選べます(初期値：[表示する])。詳しくは、こちらをごらんください。