# ワイヤレスセットアップ中に必要な情報

ワイヤレスで印刷できるように本機をセットアップするには、以下の情報が必要です。

- SSID（Service Set Identifier）と呼ばれる、ワイヤレスネットワーク名。

- ネットワークで暗号化によるセキュリティが使用されているかどうか。

- セキュリティキー（WEPキーまたはWPA/WPA2事前共有キー/パスフレーズのいずれか）。

  ワイヤレスネットワークのWPA/WPA2事前共有キー/パスフレーズを確認するには、アクセスポイント（無線ルーター）に付属のマニュアルを参照するか、アクセスポイントに関するホームページを参照する、またはシステム管理者に問合わせてください。

アクセスポイントでWEPセキュリティが使用されている場合、WEPキーは以下のように設定されています。

- 10桁または26桁の16進表記

  または

- 5桁または13桁のASCII文字表記

アクセスポイントでWPAまたはWPA2セキュリティが使用されている場合、WPA/WPA2事前共有キー/パスフレーズは以下のように設定されています。

- 64桁の16進表記

  または

- 8～63桁のASCII文字

メモ：

- 16進表記はA～F（またはa～f）および0～9を使用します。
- ASCII文字とは、キーボードで入力できる英数字および記号です。WPA/WPA2事前共有キー/パスフレーズで使用するASCII文字は大文字と小文字が区別されます。

お使いのワイヤレスネットワークがセキュリティ保護されていない場合は、セキュリティキーは設定されていません。

メモ： | コンピューターが接続されているネットワークのSSIDが不明の場合は、コンピューターのネットワークアダプター用のワイヤレスユーティリティを起動して、ネットワーク名を確認します。お使いのネットワークのSSIDまたはセキュリティ情報が見つからない場合は、アクセスポイントに付属のマニュアルを参照するか、システム管理者に問合わせてください。