# ネットワークツール

## Pingを使用する

pingコマンドを使用すると、ネットワーク上のデバイスが応答しているかどうかをIPアドレスを用いて判別できます。Pingを試みる前にデバイスのIPアドレスを確認しておく必要があります。本機のIPアドレスを確認するには、説明書類でネットワーク情報へのアクセス方法を参照してください。

スイッチ | 構文 | 結果
--- | --- | ---
なし | ping 192.168.1.1 | 32バイトのネットワークパケットを4個、特定のIPアドレスを持つデバイスに送信します。 「Pinging」メッセージは、そのIPアドレスの設定されているデバイスがネットワーク上で通信中であることを示します。「Request timed out」メッセージは、そのデバイスがネットワーク上で通信していないことを示します。
-t | ping -t 192.168.1.1 | CTRL+Cキーを押すまでそのIPアドレスに対して継続的にPingを実行します。 接続の問題を解決する場合や、他の解決策を試すときにはこのスイッチを使用します。このスイッチは継続的なチェックを実行し、加えた変更によってネットワーク通信が改善されるタイミングが即時に分かるようにします。
-a | ping -a 192.168.1.1 | デバイスがホスト名で応答します（例： www.yourhostname.com）。 このスイッチを使用すると、関連するホスト名も表示されるため、正しいデバイスにPingを実行しているかどうか確認できます。
-n | ping -n xx 192.168.1.1 | デバイスに対して継続的にpingを実行します。「xx」には回数（1～4294967295の範囲の数）が入ります。 このコマンドを使用すると、デバイスに対して任意の回数のPingを実行後、停止します。-tスイッチのようにコマンドを停止するまでデバイスにPingを実行し続けることはありません。
-l | ping -l xx 192.168.1.1 | IPアドレスに対して4回Pingを行います。「xx」にはPingのサイズ（0～65500バイト）が入ります。 メモ： ネットワークによっては、セキュリティの予防措置として極端に大きいPingは無視するように設定されている場合があります。

## Pingを使用してネットワーク通信の問題をトラブルシューティングする

ネットワーク通信の問題によって、本機がネットワーク上で正常に通信できなくなる可能性があります。よく見られるネットワークの問題：

- 無線周波数によるネットワーク干渉

- 誤ったポートまたはケーブル

- ネットワーク上の接続が緩い

- ルーターやハブなどのネットワークデバイスの電源が切れているか、故障している

Pingを使用すると、一般的なネットワークの問題のいくつかを簡単に識別できます。以下の手順で、ネットワークの問題の原因を突き止められます。Pingの使用法とその一般的なスイッチについては、 『Pingを使用する』 を参照してください。

### 「Reply from」メッセージが表示される

> ##### メッセージが表示される理由

> - ネットワーク上に入力したIPアドレスを持つデバイスがPingに応答している。

> ##### 推奨される対処法

> - ネットワークの問題が解決しない場合は、ネットワークデバイスのIPアドレスを確認します。

> メモ： | Pingコマンドは、目的のデバイスではなく指定したIPアドレスを持つ他のデバイスが応答していることを確認します。ネットワーク設定を注意深く確認し、トラブルシューティングを行っているデバイスが正しいことを確認します。ネットワーク上に重複するIPアドレスがないことを確認します。

### Pingへの応答として「Request timed out」メッセージが表示される

> ##### メッセージが表示される理由

> - 本機が異なるネットワークに設定されているか、設定に誤りがある。

> - ネットワークに問題がある。

> ##### 推奨される対処法

> - 「ネットワーク設定ページ」を印刷して本機の構成設定を確認します。

> - ネットワーク機器をチェックして正しく動作していることを確認します。

### 連続Ping中に「Request timed out」と「Reply from」の両方のメッセージが断続的に表示される

> ##### メッセージが表示される理由

> - ネットワークで干渉が起きている。

> - ネットワーク機器が誤動作している。

> - ネットワークが極度のビジー状態である。

> ##### 推奨される対処法

> - 干渉の原因となるものを取除きます。

> - ネットワーク機器をチェックして正しく動作していることを確認します。

> - ネットワーク構造を再検討します。

### サイズの小さいPingを使用した場合は「Reply from」メッセージ、大きいパケットのPingを使用した場合は「Request timed out」メッセージが表示される

> ##### メッセージが表示される理由

> - ネットワークで干渉が起きている。

> - ネットワーク機器が誤動作している。

> ##### 推奨される対処法

> - 干渉の原因となるものを取除きます。

> - ネットワーク機器をチェックして正しく動作していることを確認します。