ユーザーズガイド

検索

ホームメンテナンス消耗品を交換する

# 消耗品を交換する

- トナーカートリッジの交換
- 廃棄トナーボックスの交換
- ステープルカートリッジ：フィニッシャーFS-534の交換
- ステープルカートリッジ：中綴じ機SD-511の交換
- ステープルカートリッジ：フィニッシャーFS-535の交換
- ステープルカートリッジ：中綴じ機SD-512の交換
- パンチくず：フィニッシャーFS-534の処理
- パンチくず：フィニッシャーFS-535の処理
- パンチくず：Z折りユニット ZU-606の処理

## トナーカートリッジの交換

#####

- 新しいトナーカートリッジは上下に5～10回程度よく振ってから取付けてください。

- 使用済みのトナーカートリッジはサービス実施店が回収しますので、ポリ袋に入れたのち、個装箱に入れて保管しておいてください。

- トナーカートリッジ(トナー容器)を無理に開けたり、分解したりしないでください。

- トナーカートリッジ(トナー容器)内にトナーが残っていても、無理にトナーを取出したり、捨てたりしないでください。

## 廃棄トナーボックスの交換

#####

- 使用済みの廃棄トナーボックスはサービス実施店が回収しますので、カバーを取付けてポリ袋に入れたのち、個装箱に入れて保管しておいてください。

## ステープルカートリッジ：フィニッシャーFS-534の交換

#####

- 本図はオプションのフィニッシャーFS-534に中綴じ機SD-511、パンチキットPK-520を装着しています。

- 残っている針は取除かないでください。取除くと交換後のステープルは空打ちされステープルされません。

#####

- ステープルカートリッジの交換は必ずメッセージが表示された後に行ってください。メッセージが表示される前にステープルカートリッジを取外すと故障の原因となります。

## ステープルカートリッジ：中綴じ機SD-511の交換

#####

- 本図はオプションのフィニッシャーFS-534に中綴じ機SD-511、パンチキットPK-520を装着しています。

- 残っている針は取除かないでください。取除くと交換後のステープルは空打ちされステープルされません。

#####

- 中綴じ機を動かすときは、取っ手以外は持たないでください。手、指を挟みこむ恐れがあります。

- ステープルカートリッジの交換は必ずメッセージが表示された後に行ってください。メッセージが表示される前にステープルカートリッジを取外すと故障の原因となります。

## ステープルカートリッジ：フィニッシャーFS-535の交換

#####

- 本図はオプションのフィニッシャー FS-535に中綴じ機 SD-512、パンチキット PK-521を装着しています。

- 残っている針は取除かないでください。取除くと交換後のステープルは空打ちされステープルされません。

#####

- ステープルカートリッジの交換は必ずメッセージが表示された後に行ってください。メッセージが表示される前にステープルカートリッジを取外すと故障の原因となります。

## ステープルカートリッジ：中綴じ機SD-512の交換

#####

- 本図はオプションのフィニッシャー FS-535に中綴じ機 SD-512、パンチキット PK-521を装着しています。

- 残っている針は取除かないでください。取除くと交換後のステープルは空打ちされステープルされません。

#####

- 中綴じ機を動かすときは、取っ手以外は持たないでください。手、指を挟みこむ恐れがあります。

- ステープルカートリッジの交換は必ずメッセージが表示された後に行ってください。メッセージが表示される前にステープルカートリッジを取外すと故障の原因となります。

## パンチくず：フィニッシャーFS-534の処理

#####

- 本図はオプションのフィニッシャーFS-534に中綴じ機SD-511、パンチキットPK-520を装着しています。

## パンチくず：フィニッシャーFS-535の処理

#####

- 本図はオプションのフィニッシャーFS-535に中綴じ機SD-512、パンチキットPK-521を装着しています。

## パンチくず：Z折りユニット ZU-606の処理

#####

- 本図はオプションのフィニッシャー FS-535に中綴じ機 SD-512、パンチキット PK-521、Z折りユニット ZU-606を装着しています。