ユーザーズガイド

検索

ホーム操作パネルについて電源キーの使い方

# 電源キーの使い方

- 購入時の状態でお使いの場合
- 副電源OFFキーとしてお使いの場合

## 購入時の状態でお使いの場合

購入時の状態でお使いの場合の電源キーの使い方について詳しくは、こちらをごらんください。

## 副電源OFFキーとしてお使いの場合

電源キーは、本機を節電状態に切換えるときに操作します。

電源キーを押したときの、本機の節電状態は次のとおりです。電源キーは押す長さによって、移行する節電状態が異なります。

電源キー | 本機の状態 | LEDの状態 | 説明
--- | --- | --- | ---
短押し | 副電源OFF | 点灯： オレンジ色 | 消費電力を抑え、高い節電効果を得られます。 副電源OFF状態のとき、データやファクスは受信できますが、原稿の読込みや印刷はできません。 副電源OFF状態のときに受信したデータやファクスは、通常モードに復帰すると印刷されます。 副電源OFF状態から本機を通常モードに復帰させるには、もう一度電源キーを押してください。
長押し | ErPオートパワー OFF | 点滅： オレンジ色 | 副電源OFF状態よりも高い節電効果を得られ、主電源をOFFにしたときに近い状態となります。 ErPオートパワー OFF状態のときは、データやファクスの受信や、原稿の読込み、印刷ができません。 ErPオートパワー OFF状態から本機を通常モードに復帰させるには、もう一度電源キーを押します。

#####

- ファクス機能をご利用の場合、ErPオートパワーOFF状態にすると、ファクスを受信できなくなりますのでご注意ください。