ユーザーズガイド

検索

ホーム機能 / 設定キーの説明第1Z折り位置調整
検索

# 第1Z折り位置調整

##### 表示するには：

- [設定メニュー]
  - [管理者設定]
    - [環境設定]
      - [エキスパート調整]
        - [フィニッシャー調整]
          - [第1Z折り位置調整]

Z折りしたときの、1番目の折り目の位置を調整します。

設定後にコピーを行い、必要に応じて調整を繰返してください。

設定 | 説明
--- | ---
[用紙サイズ] | 折り目の位置を調整する用紙サイズを選びます。
[調整値] | [－]、[＋]をタップして、-12.8 mm～12.7 mmの調整値を入力します。 [－]：パンチ穴の位置を右に移動します。 [＋]：パンチ穴の位置を左に移動します。 初期値は[0.0 mm]です。

#####

- オプションのフィニッシャー FS-535とZ折りユニットを装着している場合に調整できます。

- 折り目の位置がずれた用紙を確認しながら調整してください。

- [用紙サイズ]で[全体]を選んで設定した値は、用紙サイズごとの設定値に加算されます。