ユーザーズガイド

検索

ホーム Web設定ツール認証＆プリント機能の動作を設定する

# 認証＆プリント機能の動作を設定する

認証＆プリントは、ユーザー認証を導入している環境で、印刷データを本機のボックス(認証＆プリントボックス)に保存する機能です。すぐに印刷されないため、印刷物の紛失や置き忘れを防ぐことができます。

認証&プリント機能の動作を設定します。また、パブリックユーザーからの印刷ジョブや、認証情報のない印刷ジョブを受信したときの動作を設定します。

管理者モードの[ユーザー認証/部門管理]-[ユーザー認証設定]-[管理設定]を選びます。

設定 | 説明
--- | ---
[認証＆プリント] | プリンタードライバーから通常印刷したジョブを、認証＆プリントジョブとして扱うかどうかを選びます。 [使用する]：通常印刷したジョブを、認証＆プリントジョブとして扱います。 [使用しない]：認証＆プリントが設定されたジョブだけを認証＆プリントジョブとして扱います。 初期値は[使用しない]です。
[認証なし/パブリックユーザージョブ] | パブリックユーザーまたはユーザー認証情報のないジョブを受信したときの処理方法を選びます。 [即時印刷]：認証＆プリントボックスに保存せずに、そのまま印刷します。 [蓄積]：認証＆プリントボックスに保存します。 初期値は[即時印刷]です。
[認証＆プリント動作設定] | オプションの認証装置で認証＆プリント機能を利用する場合に、1回の認証ですべてのジョブを印刷するか、１つのジョブだけ印刷するかを選びます。 [全ジョブ印刷]：1回の認証で、認証したユーザーのすべてのジョブを印刷します。 [1ジョブ印刷]：1回の認証で、認証したユーザーの１つのジョブを印刷します。 初期値は[全ジョブ印刷]です。
[認証後のデフォルト動作設定] | ログイン画面で認証したあとの動作の初期値を選びます。 [印刷/基本画面へ]：認証&プリントジョブがある場合は、本機へログインせずに、認証&プリントジョブを印刷します。また認証&プリントジョブがない場合は、本機へログインします。 [基本画面へ]：本機へログインします。認証&プリントジョブは印刷しません。 初期値は[印刷/基本画面へ]です。